Руководство пользователя

Проводная переговорная система AE 600
Устройство AE 600 предназначено для связи водителя и пассажира мотоцикла друг с другом. Аудиосистема устройства включает 2 комплекта наушников с микрофоном на гибкой дужке. Как дополнительный аксессуар  в продаже имеется аудиосистема, включающая 2 динамика и микрофон на гибком проводе, предназначенный для крепления в закрытых шлемах.
Функция полного дуплекса устройства AE 600  обеспечивает двухстороннюю связь между водителем и пассажиром мотоцикла.

К системе AE 600  могут быть подключены следующие устройства:
· CD/MP3/DVD плеер или GPS навигатор – через разъем 3,5 мм.
Питание устройства осуществляется от 3 щелочных ААА батареек или аккумуляторов NiCd/NiMH.
Подключение устройств к системе AE 600 
Подключение CD/MP3 плеера или навигатора GPS
Подключение CD/MP3 плеера (моно звучание) или навигатора GPS к устройству AE 600  осуществляется через стерео разъем 3,5 мм (3).  
Для этого необходимо приобрести соответствующий кабель. 

Настройка уровня громкости осуществляется посредством регулятора (4).
Установка аудиосистемы устройства в шлем 

Динамики крепятся в штатные места шлема при помощи липкой ленты.  Микрофон необходимо расположить напротив рта. Кнопка PTT может быть зафиксирована на руле мотоцикла или на пальце с помощью липучки.
Внимание! Не закрывайте полностью уши динамиками, так как всегда должна оставаться возможность четко слышать внешние сигналы на дороге.

Наиболее удобным местом расположения устройства AE 600  является рюкзак, который помещается на бензобак, или же карман куртки водителя или пассажира. 
Питание устройства AE 600  
Откройте крышку на задней стороне устройства. Вставьте 3 батарейки или 3 аккумулятора размера ААА. Обращайте внимание на полярность! 

Внимание! Не используйте совместно батарейки и аккумуляторы! Используйте батарейки/аккумуляторы одинаковых фирм производителей и одинаковой емкости! Не смешивайте батарейки/аккумуляторы с разным уровнем заряда!
Внимание! Не бросайте батарейки в огонь, поскольку они могут взорваться!

Управление функциями устройства AE 600 
Intercom 
Качество связи по каналу Intercom зависит от уровня внешнего шума и установленного уровня чувствительности микрофона.
В случае, когда вы не намерены пользоваться функцией Intercom, установите уровень чувствительности микрофона в позиции «L». 
Существует 3 варианта чувствительности микрофона аудиосистемы:

· L: Низкий уровень – устанавливается при езде на больших скоростях. Низкая чувствительность микрофона блокирует активацию Intercom от внешнего шума. В случае высокого уровня внешнего шума необходимо говорить чуть более громко!
· М: Средний уровень - устанавливается при езде на средних скоростях. Микрофон более чувствителен, поэтому в случае повышения скорости, а соответственно и уровня внешнего шума, возможна непреднамеренная активация связи Intercom.
· Н: Высокий уровень - устанавливается при езде на небольших скоростях. Intercom активируется обычным голосом.
