BOSS ME-20

Главные особенности.

· Прост в обращении – управляется подобно компактным педалям эффектов. Все что нужно – выбрать требуемый эффект и отрегулировать его четырьмя ручками на передней панели, подобно регулировкам компактных педалей эффектов.

· Овердрайв/Дисторшн функция для исполнения соло партий. Добавьте звуку дисторшн больше читаемости точности нажатием одной кнопки. Можно также включать эту функцию при помощи педали, что очень удобно на сцене.
· Функция EZ EDIT (простое редактирование) Эта функция позволяет очень быстро найти и отрегулировать нужный звук. А множество параметров эффектов регулируются всего навсего одной ручкой.

· Функция памяти. До 30 ваших «фирменных» звуков может быть сохранено в памяти процессора. В режиме памяти нажатием педали можете выбирать эффекты, которые ранее были сохранены.

· Дополнительный разъем для подключения внешнего источника звука. К нему можно подключить CD, MP3 плеер или другой источник звука и использовать эту функцию для занятий и репетиций.
· Питание от батареек. Прибор питается от 6 батареек АА, что позволит вам играть где захочется, также возможно питание от АС адаптера BOSS PSA серии, что даст вам возможность играть неопределенно долге время, не задумываясь о продолжительности службы батареек.
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Передняя панель
1. Ручки параметров. Эти ручки регулировок выбираются при помощи кнопок эффектов и кнопки EZ EDIT. Можете посмотреть настройки вашего эффекта, не изменяя его, зажав кнопку выбора эффекта и поворачивая ручку его регулировки.

Важно! Можете изменять чувствительность ручек во время их поворачивания, для более четкой настройки.
1. Переключитесь в режим ручной настройки (Manual mode).

2. Зажмите кнопку EDIT/EXIT и нажмите педаль №1

На дисплее появится одно из следующих обозначений.

n0 параметр немедленно изменяется при повороте ручки. (заводская настройка)

n1 параметр изменяется при прохождении ручки через значение действующей настройки.

3. Нажмите ▲ или ▼ чтоб изменить значение настройки как вам нужно.
4. Нажмите кнопку Write (запись). Настройка сохранена в памяти МЕ-20 и прибор возвращается в режим ручной настройки.

Название и предназначение частей прибора

2. Индикаторы выбора эффекта. Показывает эффект, который вы можете выбрать при помощи кнопок изменения параметров. 

3. Кнопки выбора эффектов. Нажимайте кнопки, отвечающие за эффекты, которые вы собираетесь настроить.

4. Индикатор функции EZ EDIT. Показывает, активна ли функция EZ EDIT.

5. Кнопка EZ EDIT. Нажмите эту кнопку для включения функции EZ EDIT.
6. Дисплей. Показывает значения настроек параметров, номера банков звуков и прочую информацию.

7. Кнопка редактирования/выхода (EDIT/EXIT). Нажмите эту кнопку для редактирования патчей в режиме памяти или выйдите из режима редактирования.

8. Кнопка записи (WRITE). Нажмите эту кнопку чтобы сохранить текущую настройку звука в пользовательской памяти.
9. Кнопки ▲ и ▼.  Используйте их для настройки различных параметров в различных режимах настроек.

В режиме ручной настройки регулируют порог шумоподавителя

В режиме памяти изменяют банки звуков. (Порог шумоподавителя в режиме редактирования патчей).

10. Индикатор педали вау. Показывает, активна ли педаль вау.

11. Индикатор функции овердрайв/дисторшн соло (OD/DS SOLO). Показывает, включен ли режим солирования.
12. Кнопка функции овердрайв/дисторшн соло (OD/DS SOLO). Нажмите эту кнопку для включения звука для солирования. Нажатие этой кнопки сразу переключает процессор в режим овердрайв-дисторшн.

13. Ручка общей громкости. Регулирует выходную громкость прибора.

14. Педаль экспрессии. Контролирует громкость прибора (педаль громкости)


Нажмите сильнее на переднюю часть педали и включится режим вау. Когда включен режим вау , педаль экспрессии работает как педаль вау.

Когда режим вау включен: работает как педаль вау


Когда режим вау выключен: работает как педаль громкости.

Важно!


Во время игры с педалью экспрессии, будьте осторожны, смотрите, чтобы пальцы не попали между педалью и корпусом процессора. Если с процессором занимается ребенок, делать это он должен только под присмотром взрослого, пока не обучится всем приемам работы с прибором.
15. Индикаторы педалей. Показывают, включен ли эффект, завязанный на данной педали. В режиме памяти они показывают номер текущего патча.

16. Педали эффектов/номеров. Включают и выключают эффекты, за которые они отвечают. Когда МЕ-20 работает в режиме памяти (Memory mode), эти педали переключают соответствующие патчи.
Важно!


Удерживая нажатой педаль перегруза (OD/DS) в течение 2 секунд, в режиме ручной настройки эффект переключится в режим овердрайв/дисторшн соло (OD/DS SOLO). Повторное нажатие с удерживанием в течение 2 секунд отключит этот режим.

Задняя панель.

1. Замок безопасности www.kensington.com
2. Гнездо входа. Подключите свою гитару к этому гнезду.

* Входное гнездо по совместительству является также и выключателем питания. Подключив  кабель к этому разъему, вы автоматически включаете питание прибора, а отключив – соответственно выключите питание прибора. Убедитесь, что кабель отключен от входного гнезда. Если вы не пользуетесь прибором долгое время.
3.
Дополнительное гнездо входа (AUX IN) Подключите CD или MP3 плеер к этому разъему, чтобы заниматься с фонограммой.

* Громкость дополнительного входа не регулируется на процессоре. Регулируйте громкость на аудионосителе.
* Не используйте для подключения к дополнительному входу проводов с резистором. Такие провода могут погасить сигнал и сделать его неслышным.
* Процессор не обрабатывает сигнал, идущий через дополнительный вход.

4.
Гнезда входа А, В. Подключайте процессор через эти выходы к микшеру или усилителю.
5.
Гнездо выхода на наушники. Подключите стереонаушники к этому проводу.
Помните!


Когда наушники подключены к этому гнезду, звук обрабатывается таким образом, чтобы максимально походить на звук, как будто вы играете через усилитель.

6. Гнездо для подключения футсвитча. Подключите к этому гнезду опциональный футсвитч (например FS-6). В разных режимах работы процессора футсвич будет работать также по-разному.


В режиме ручной настройки: Переключает функцию Овердрайв-дисторшн соло.






    Включает-выключает байпас/тюнер.


В режиме памяти: служит для переключения банков звуков.

7. Гнездо адаптера. Подключите опциональный адаптер (PSA серии) к этому гнезду. Используйте только адаптеры BOSS серии PSA.

Установка батареек. Установите батарейки как показано на рисунке, соблюдайте полярность!
Важно!

· Когда батарейки садятся, на экране появится надпись «Bt», в этом случае немедленно замените батарейки на свежие.
· Когда вы переворачиваете прибор, подложите под 4 его угла газеты. Журналы или что нибудь в этом роде, чтобы не повредить кнопки и ручки. Пытайтесь расположить прибор таким образом, чтобы ни кнопки ни ручки ничего не задевали.

· Не роняйте прибор.

· Проверьте полярность установленных батареек!

· Устанавливайте 6 новых батареек одного типа.

· Избегайте использования одновременно новых и севших батареек, также не ставьте батарейки разных типов (к примеру солевые и щелочные), это может привести к тому что батарейки протекут, это может испортить прибор.

· Прибор укомплектован 6 батарейками. Они служат в первую очередь для проверки работоспособности прибора, но их продолжительность работы может быть очень ограниченной.

Запомните!

На щелочных батарейках прибор проработает 13.5 часов, на солевых – чуть более 3.5 часов. Длительность работы батареек может быть также обоснована условиями, в которых используется прибор.

* Если вы используете адаптер, то используйте только адаптеры BOSS PSA серии. Использование других адаптеров может повредить прибор или стать причиной нестабильной работы.
* Чтобы предотвратить повреждение колонок или других устройств. Убедитесь, что громкость усилителя находится в минимальном положении. Выключайте питание всех приборов перед тем как подключать их между собой.
* Входное гнездо является также выключателем питания. Подключая провод к этому разъему, вы автоматически включите питание прибора. Убедитесь что провод отключен от этого гнезда если вы не пользуетесь прибором длительное время.

* В некоторых проводах есть резисторы. Использование таких проводов может значительно понизить сигнал и сделать звук практически неразличимым. Обратитесь к продавцу за точной информацией по кабелю.
* Если вы пользуетесь одним усилителем, подключайте его через разъем L/MONO.

Важно!
Для более подробной информации по подключению футсвитча обратитесь к соответствующему разделу (использование футсвитчей).
Включайте ваши звуковые устройства в следующем ниже приведенном порядке. Включение в ином порядке может стать причиной неправильной работы или поломки динамиков и других устройств.
Включение питания приборов.

1. Полностью уберите громкость на всех приборах и только тогда подключайте внешние устройства.

· Не подключайте провод к входному гнезду.

2. Подключите провод к входному гнезду процессора.

· Подключение провода к входному гнезду процессора автоматически включит питание процессора.

3. Включите ваш MP3 или CD плеер или другой источник звука и отрегулируйте громкость.

4. В последнюю очередь включите усилитель.

5. Теперь отрегулируйте громкость всех  устройств.

· Этот прибор оборудован предохранителем. Небольшой промежуток времени (всего несколько секунд) необходим для включения прибора и начала его стабильной работы.
Выключение питания. 

1. Полностью уберите громкость на всех устройствах.

2. Выключите питание усилителя и всех источников звука.

3. Выключите CD, MP3 плеер и другие источники звука.

4. Отключите провод от входного разъема.

· Отключение кабеля от входного разъема автоматически выключит питание процессора.

Настройка гитары (байпасс – тюнер)

МЕ-20 оборудован встроенным хроматическим автоматическим тюнером, который поможет вам быстро и точно настроить гитару, не производя никаких дополнительных подключений.
В режиме тюнера звук на выходе не изменяется, никакой обработке не подвергается. Можете использовать педаль экспрессии чтобы убрать громкость и настроить гитару в тишине, это позволит вам не выключать каждый раз усилитель.
1. Одновременно нажмите на педали 1 и 2, это переключит процессор в режим тюнера. На дисплее отобразится тюнер, и каждое изменение высоты звука будет отображаться на дисплее.

2. Если это необходимо, вы можете изменять высоту ноты настройки. 
Нажмите ▲ или ▼ и на дисплее на короткое время отобразится высота настройки. В этом режиме можете задать нужную высоту от 435 до 445 Гц. Эта настройка сохранится автоматически, не понадобится настраивать каждый раз.
Отправная частота настройки- 440 Гц. (на дисплее отображаются цифры 40). Это частота, заданная при производстве.
Дисплей ………………….35 – 45

Высота звука (Гц)……..435 – 445

3. Возьмите ноту на открытой струне чтобы настроить ее. Название ноты, максимально близкое к взятой ноте появится на дисплее.

· Когда вы настраиваете одну струну, приглушите все остальные рукой. Могут возникнуть проблемы при настройке если остальные струны резонируют.

4. Сперва проведите предварительную настройку, чтобы правильные названия нот отобразились на дисплее. 

5. Теперь точно настройте все струны, используя дисплей.

· Чем больше разница между взятой нотой и корректной высотой этой ноты, тем чаще мигает указатель настройки. Чем больше вы приближаетесь к корректному значению ноты, тем медленнее он мигает.

6. Повторите шаги 3 – 5 чтобы настроить все остальные струны.

· Если вы настраиваете гитару с тремоло-машиной, то после настройки одной струны строй других может поползти. В этом случае повторите процедуру настройки несколько раз.

Важно!

Эффективный метод настройки, который поможет вам быстро и без проблем настроиться – это изначально настроить каждую струну немного ниже, а затем постепенно подтягивать до точной настройки.
7. Нажмите одновременно на педали 1 и 2 чтобы вернуться в предыдущий режим. Также в предыдущий режим вы можете вернуться посредством нажатия кнопки EDIT/EXIT.

Введение к эффектам и их параметрам. О последовательности соединения эффектов в цепочке.

Оптимальное расположение эффектов в цепи базируется на настройках эффектов.
Вау→Овердрайв/Блюз/Дисторшн/Метал/Фузз/Компрессор(OD/DS)→Тремоло(MOD) →Эквалайзер→Шумоподавитель→Педаль громкости→Хорус/Фэйзер/Флэнджер/Ротари(MOD) →Дилэй/Реверберация(DELAY) →
Функция OD/DS соло. Звук перегруза изменяется чтобы быть более подходящим для исполнения соло. Включая этот режим звук эффекта перегруза автоматически включается даже если до этого он был выключен. Чтобы отрегулировать параметры этой функции, зажмите кнопку OD/DS solo, и нажимайте кнопки ▲ или ▼.
Эффекты и их параметры.
OD/DS (овердрайв/дисторшн)

Этот эффект перегружает ваш звук, придает ему дополнительных обертонов и добавляет нотам продолжительности звучания (сустейна).

Список типов перегрузов.

	Тип эффекта
	Описание

	1. Овердрайв
	Мягкий приятный перегруз, похожий на звучание подгруженного лампового усилителя.

	2. Блюз
	Особый тип перегруза, очень тонко реагирует на особенности вашего исполнения, точно передает вашу атаку.

	3. Дисторшн
	Жесткий перегруз, обладающий протяжным сустейном.

	4. Метал
	Мощный перегруз, с характерным звучанием.

	5. Фузз
	Особый перегруз с жестким сверлящим звучанием.

	6. Компрессор
	Этот эффект позволяет достичь продолжительного сустейна без перегруза в звуке. Также вы можете использовать его как лимитер, чтобы подавлять скачки в звучании и избегать перегруза.


	OD/DS
	TYPE
	DRIVE
	TONE
	LEVEL

	Описание
	1.Овердрайв
	Регулирует уровень перегруза. Поворот ручки по часовой стрелке увеличит степень перегруза, также увеличит громкость.
	Регулирует тон звучания. Поворот по часовой стрелке делает звук ярче, против часовой – мягче. 
	Отрегулируйте громкость эффекта этой ручкой. 

	
	2. Блюз
	
	
	

	
	3. Дисторшн
	
	
	

	
	4. Метал
	
	
	

	
	5. Фузз
	
	
	

	
	6. Компрессор
	Регулирует количество сустейна. Поворот ручки по часовой стрелке добавляет сустейна, поворачивая ручку влево, получается эффект лимитера.
	
	


MOD (Modulation) Эти эффекты расширяют спектр звучания и придают «волнистый» оттенок звуку. 
Список модуляционных эффектов.
	Тип
	Описание

	1. Хорус
	Этот эффект добавляет мягкой волнообразности звуку, превращает его в объемный звук, обладающий глубиной и полнотой.

	2. Фэйзер
	Этот эффект сдвигает фазу звука, добавляет звуку ощущение «вращения».

	3. Флэнджер
	Этот эффект добавляет ощущение движения в звуке, похожее на звук взлетающего и садящегося реактивного самолета.

	4. Тремоло
	Этот эффект создает ощущение волнообразности за счет цикличного понижения и  повышения громкости.

	5. Ротари
	Этот эффект создает такое ощущение, будто бы колонка гитарного усилителя вращается.


	MOD
	TYPE
	RATE
	DEPTH
	LEVEL

	Описание
	1. Хорус
	Регулирует период этой самой «волнообразности звука». Поворот ручки по часовой стрелке увеличивает этот период.
	Регулирует глубину звучания эффекта. Поворот по часовой стрелке увеличивает глубину. 
	Регулирует громкость эффекта.

	
	2. Фэйзер
	Регулирует период «волны». Поворот ручки по часовой стрелке увеличивает период.
	Регулирует глубину «волны». Поворот по часовой стрелке увеличивает глубину.
	Регулирует интенсивность эффекта.

	
	3. Флэнджер
	
	
	

	
	4. Тремоло
	Регулирует период изменения громкости. Поворот ручки по часовой стрелке увеличит период. 
	Регулирует разницу изменений громкости звука. Поворот ручки вправо увеличивает эту разницу.
	Регулирует громкость эффекта.

	
	5. Ротари. 
	Регулирует скорость вращения. Поворот ручки по часовой стрелке увеличивает скорость.
	Регулирует глубину эффекта. Поворот ручки вправо увеличивает глубину.
	Регулирует громкость эффекта.


DELAY. Это пространственные эффекты, которые помогут вам сделать звучание плотнее или создавать специальные эффекты добавляя звуки с задержкой или реверберацию к исходному сигналу. 

Список эффектов задержки.

	Тип
	Описание

	1. Задержка 0 – 99 миллисекунд
	Задержка с временем повторения от 0 до 99 миллисекунд

	2. Задержка 100 – 700 миллисекунд
	Задержка с временем повторения от 100 до 700 миллисекунд

	3. Реверберация
	Эффект, который добавляет реверберации к звуку.


	DELAY
	TYPE
	TIME
	FEEDBACK
	LEVEL

	Описание
	1. Задержка 0 – 99 миллисекунд.
	Время задержки регулируется по 1 миллисекунде.
	Регулирует количество повторений звука задержки. Поворот этой ручки по часовой стрелке увеличивает количество повторений.
	Регулирует громкость эффекта.

	
	2. Задержка 100 – 700 миллисекунд.
	Время задержки регулируется по 10 миллисекунд. На дисплее отображается соответственно 10 – 70.
	
	

	
	3. Реверберация
	Регулирует длительность реверберации.
	Регулирует тон реверберации. Поворот ручки по часовой стрелке делает звук эффекта ярче.
	


Эквалайзер.

Этот эффект регулирует частотную характеристику звука. Поворот ручки по часовой стрелке увеличивает громкость определенного частотного диапазона, за который эта ручка отвечает. Когда все ручки расположены в центральном положении, звук не претерпевает частотных изменений. 

	EQ
	LOW
	LOW-MID
	HIGH-MID
	HIGH

	Описание
	Регулирует тембр тона в нижнем диапазоне.
	Регулирует тембр тона в нижнем диапазоне средних частот.
	Регулирует тембр тона в верхнем диапазоне средних частот.
	Регулирует тембр тона в верхнем диапазоне.


Эффект «ВАУ», квакушка.

Этот эффект создает звук «вау» при использовании педали экспрессии. Наступая на педаль вы делаете звук более ярким, возвращая ее в исходное положение, вы делаете звук более глухим.

Когда включен этот эффект, педаль экспрессии работает как педаль вау. Когда эффект выключен, педаль работает как педаль громкости.

Шумоподавитель. Этот эффект убирает шум от датчиков. 

Порог шумоподавителя. Кнопками ▲ и ▼ отрегулируйте порог, который будет пропускать звук, а шум будет срезать. Чем сильнее шум, тем выше нужно устанавливать порог. Соответственно, порог должен быть тем ниже, чем меньше шума идет от гитары. Нулевое значение порога говорит о том, что шумоподавитель выключен.
· Если порог установлен выше нормального уровня, то звук может прерываться, если с гитары идет тихий сигнал.

· Устанавливайте порог, пока затихание гитарного звука не будет звучать максимально реалистично.

Общая громкость. Эта ручка регулирует общую громкость МЕ-20.

· Если установить слишком высокий уровень выходного сигнала, могут возникнуть искажения в звуке.

· Когда все эффекты выключены, входной и выходной сигнал эквивалентны при центральном положении ручки громкости.
· Положение ручки громкости фиксируется в своем положении для каждого патча эффектов.

Функция простого создания звуков (EZ EDIT)
Функция  EZ EDIT это особая функция, позволяющая создавать звуки быстро и просто. Можете регулировать множество параметров всего одной ручкой.

1. Нажмите кнопку EZ EDIT.

2. Нажмите педаль эффекта чтобы включить эффект для редактирования.

3. Меняйте настройки звука поворачивая ручку эффекта, который вы редактируете.

4. Переключайте педали для редактирования звуков как указано в шагах 2 и 3.

Таблица настроек звуков EZ EDIT.

	NO.
	OD/DS
	MOD
	DELAY
	EQ

	1
	Овердрайв 1
	Легкий хорус
	Средняя задержка(360 мс)
	Ровно

	2
	Овердрайв 2
	Глубокий хорус
	Короткая задержка(160 мс)
	Больше средних

	3
	Блюз 1
	Медленный фэйзер
	Повторение
	Вырез средних

	4
	Блюз 2
	Средний фэйзер
	Средняя задержка(500 мс)
	Винтаж

	5
	Дисторшн 1
	Легкий флэнджер
	Долгая задержка(700 мс)
	Яркий

	6
	Дисторшн 2
	Глубокий флэнджер
	Короткая задержка(90 мс)
	Яркое соло

	7
	Метал 1
	Среднее тремоло
	Задержка ритм.(400 мс)
	Джаз

	8
	Метал 2
	Быстрое тремоло
	Слабая реверберация
	-

	9
	Фузз 1
	Медленное ротари
	Средняя реверберация
	-

	10
	Фузз 2
	Быстрое ротари
	Сильная реверберация
	-

	11
	Компрессор
	-
	-
	-


Сохранение и вызов звуков из памяти.

Режим ручной настройки и режим памяти.

Когда включается питание,  МЕ-50 начинает работать в режиме ручной настройки. В этом режиме работы вы можете включать эффекты посредством нажатия на соответствующие педали и используя соответствующие ручки для регулировки параметров этих эффектов чтобы отыскать нужный вам звук.
Переключение между режимами ручной настройки и режимом памяти.

· Если вы работаете в режиме ручной настройки, нажмите одновременно на педали 2 и 3 чтобы перейти в режим памяти. Загорится индикатор режима памяти (MEMORY).

· Если вы работаете в режиме памяти, нажмите одновременно на педали 2 и 3 чтобы перейти в режим ручной настройки. В этом случае индикатор режима памяти (MEMORY) погаснет.

Патчи и банки.

Набор параметров звуков, который можно сохранить в памяти прибора называется патчем. В режиме памяти можно вызывать патчи чтобы моментально переключать звуки. На МЕ-20 можно создать и сохранить до 30 патчей. Патчи в свою очередь группируются в банки. В банке содержится 3 патча. Каждый из которых завязан на соответствующую педаль. 
Сохранение и вызов звуков (режим памяти). 

Сохранение звуков (память)

Действия, которые вам нужно будет произвести чтобы записать и сохранить патчи, которые вы создали используя ручки и кнопки, в память прибора, называется «процедура записи». Процедура записи может проводиться как в режиме ручной настройки, так и  в режиме памяти. Проведение процедуры записи автоматически сотрет все настройки, которые были записаны в этом патче.

1. Нажмите кнопку записи ( WRITE). Замигает номер банка на дисплее и индикатор педали, выбранный для записи.

2. Выберите путь сохранения патча. 

· Нажмите ▲ или ▼ чтобы выбрать банк.

· Нажмите одну из 3 педалей чтобы выбрать номер патча

· Чтобы прервать процедуру записи, нажмите кнопку (EDIT/EXIT) чтобы вернуться к предыдущему режиму.
3. Нажмите кнопку записи (WRITE) еще раз. Звук сохранен в памяти и МЕ-20 возвращается к работе в режиме памяти. На дисплее показывается номер банка, а индикатор педали показывает номер патча.

 Вызов из памяти и использование сохраненных звуков (смена патчей).

Чтобы переключать патчи используйте кнопки ▲ или ▼ и номерные педали.

* Когда вы включаете питание прибора и выбираете режим памяти, автоматически включается банк 1 патч 1.

Переключение номеров патчей. 
Когда нажата педаль, то загорается ее индикатор, в выбранном банке звуков открывается соответствующий ей патч и звук автоматически переключается.

Переключение банков.

Банки переключаются нажатием кнопок ▲ или ▼ и выбранный банк отображается на дисплее. Звуки в этом случае не переключаются.

· Когда МЕ-20 работает в этом режиме, нажатие на любую из номерных педалей автоматически включит звук соответствующий выбранному патчу в этом банке. Можете так же переключать банки при помощи номерных педалей. Для этого нажмите и удерживайте 2 секунды любую номерную педаль в  режиме памяти. Замигает индикатор педали и процессор переключится в следующий режим.
Педаль номер 1: банк ▼

Педаль номер 2: банк ▲

Педаль номер 3: возвращает процессор к исходному режиму работы.

Важно!  Можете использовать педаль футсвитч для переключения банков. Для более подробной информации прочитайте раздел «Использование футсвитча»

Изменение настроек патчей. (Режим редактирования патчей).

В режиме памяти переключение эффектов или установка порога шумоподавителя невозможна. Для этого вам нужно вернуться в режим редактирования патчей.

1. Выберите патч, в настройки которого нужно внести изменения.

2. Нажмите кнопку (EDIT/EXIT) На дисплее появятся буквы «Ed» и индикатор памяти (MEMORY) начнет мигать, показывая то, что прибор теперь работает в режиме редактирования патчей. В режиме ручной настройки, когда вы редактируете патчи, номерные педали включают и выключают эффекты, кнопки ▲ и ▼ регулируют порог шумоподавителя, позволяя вам отрегулировать все параметры. 
3. Используйте кнопки, педали, ручки, чтобы отрегулировать все настройки так., как вам нужно. 

4. Нажмите кнопку (EDIT/EXIT) чтобы вернуться в режим памяти.
5. Если вы хотите сохранить ваши новые настройки, проведите процедуру записи. Измененные настройки не сохранятся до тех пор, пока вы не проведете процедуру записи. Если с несохраненного патча перешагнуть на другой, не сохранив настройки предыдущего, то при возвращении к предыдущему патчу там будут исходные настройки. 
Другие функции.

Использование футсвитча.

Используя опциональный футсвитч (BOSS FS-5U или FS-6) c МЕ-20, вы можете его использовать для выполнения следующих функций. 

В режиме ручной настройки: Переключает функцию солирования овердрайв/дисторшн (OD/DS solo)




    Включает/выключает байпасс (тюнер)

В режиме памяти: Переключает банки звуков.

Важно! Чтобы избежать неполадок в работе или повреждения динамиков и других устройств, всегда устанавливайте минимальный уровень громкости на всех приборах перед тем как делать какие бы то не было подключения.

Подключение проводов во время включения или выключения прибора могут переключить функцию солирования овердрайв/дисторшн (OD/DS solo), или включить/выключить байпасс (тюнер).
Подключение футсвитча.

Когда подключаете педаль FS-5U, убедитесь что полярность на педали переключена в положение, указанное на рисунке. 

Подключение 2 педали FS-5U или FS-6. Используя опциональный провод Roland PCS-31 вы можете подключить 2 педали FS-5U.

Если вы используете футсвитч FS-6, установите переключатели режима (MODE) и полярности (POLARITY) как показано на рисунке. 

Сброс на заводские настройки. Вы можете восстановить заводские настройки МЕ-20 (а именно отправную высоту тюнера, пользовательскую память, чувствительность ручек).
Эта процедура называется «сброс на заводские настройки». Чтобы произвести сброс, следуйте приведенной инструкции:

1. переключитесь в режим ручной настройки.

2. Зажмите кнопку (EDIT/EXIT) и нажмите педаль номер 2. На дисплее появятся буквы «FA».

3. Нажмите кнопку (WRITE). Замигает индикатор памяти (MEMORY) и прибор выключится. Чтобы прервать сброс на заводские настройки, нажмите кнопку (EDIT/EXIT)
4. Нажмите кнопку (WRITE). Настройки прибора сброшены на заводские. Когда эта процедура завершена, экран погаснет и прибор вернется в режим ручной настройки.

ВАЖНО! Ни в коем случае не выключайте питание прибора, если идет процесс сброса на заводские настройки!

Регулировка педали экспрессии. Несмотря на то что педаль экспрессии МЕ-20 была отрегулирована фабрично для оптимальной работы, продолжительное использование и условия окружающей среды могут немного сбить настройки педали.
Если у вас появились такие проблемы как то, что не работает выключатель педали экспрессии, или педаль громкости не убирает звук до конца, вы можете провести следующие действия, чтобы отрегулировать ее и привести в порядок. 

Важно!

Во время игры с педалью экспрессии, будьте осторожны, смотрите, чтобы пальцы не попали между педалью и корпусом процессора. Если с процессором занимается ребенок, делать это он должен только под присмотром взрослого, пока не обучится всем приемам работы с прибором.

1. Переключитесь в режим ручной настройки.

2. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку (EDIT/EXIT) и нажмите педаль номер 3.

На дисплее появятся буквы «Pd», затем они сменятся на «Up».

3. Приведите педаль экспрессии в нижнее положение (пятка вниз), затем нажмите кнопку (WRITE). На дисплее появятся буквы «dn».
4. Приведите педаль экспрессии в верхнее положение (носок вниз), нажмите кнопку (WRITE). На экране появятся цифры с 1 по 9, фабрично педаль настроена на 5.
5. Регулировка силы нажатия на педаль. Нажимайте кнопки ▲ и ▼ чтобы отрегулировать силу нажатия на педаль для ее включения. Чем меньше значение цифры, тем меньше сил нужно будет приложить чтобы включить или выключить педаль.

6. Нажмите кнопку (WRITE). Изменения сохранены и устройство вернется в режим ручной настройки. Если дисплей мигает на шагах 2 и 3, нажмите педаль снова и затем нажмите кнопку (WRITE). 

Список патчей.

	Банк
	№
	Описание

	1


	1
	Жесткий дисторшн для ритмовых партий.

	
	2
	«Техасское» блюзовое звучание с сильным перегрузом

	
	3
	Метал-дисторшн, хорош для исполнения риффов

	2


	1
	Яркий кранч для ритм гитары с аккордовыми партиями

	
	2
	Тягучий овердрайв. Превосходно подходит для мелодики

	
	3
	«Фузз» на манер звучания фузза в 60 е годы

	3
	1
	Чистый звук, хорош для ритма

	
	2
	Чистый звук, хорош для исполнения арпеджио и игры переборами

	
	3
	Дисторшн для исполнения соло партий

	4
	1
	Яркий чистый звук, можно использовать в тяжелых стилях

	
	2
	Звук с легким искажением, хорош для исполнения арпеджио

	
	3
	Хардроковый звук 70х

	5
	1
	Овердрайв для исполнения соло

	
	2
	Классический дисторшн

	
	3
	Метал-дисторшн, хорош для переменного штриха

	6
	1
	Чистый звук вау, хорош для исполнения ритма

	
	2
	Дисторшн с хорусом, объемный звук

	
	3
	Тягучий фузз, для исполнения соло

	7
	1
	Фэйзер, хорош для ритма

	
	2
	Блюзовый звук с сильным перегрузом, отлично подходит для соло партий

	
	3
	Метал-дисторшн, хорош для соло

	8
	1
	Флэнджер, подходит для исполнения арпеджио

	
	2
	Плотный дисторшн, хорош для переменного штриха

	
	3
	Дисторшн с сильным фэйзером

	9
	1
	Ретро звучание тремоло

	
	2
	Дисторшн с сильным флэнджером

	
	3
	Драйв с эффектом вау

	10
	1
	Объемный чистый звук с хорусом и задержкой

	
	2
	Быстрое ротари

	
	3
	Сильно перегруженный звук вау, хорош для соло


