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Стр.1

Руководство пользователя по эксплуатации RC-20

Фразовый рекодер – станция создания закольцованных семплов (фразовых петель) RC-20

Перед использованием данного устройства внимательно изучите разделы по технике безопасности и важные примечания изложенные на стр.29-31, 32-33.

В этих разделах даётся информация о том, как следует правильно эксплуатировать RC-20. Кроме этого, внимательное прочтение самой инструкции по эксплуатации данного устройства поможет вам наиболее полно использовать его возможности. Всегда держите под рукой данную инструкцию по эксплуатации RC-20, чтобы вы могли детально изучить необходимую вам тему.

* “Мини-руководство” на обратной стороне устройства RC-20 даёт простые примеры основных операций и соответствующих процедур по их выполнению.

Рис.

Основные операции, выполняемые RC-20.

Существует несколько путей использования возможностей RC-20. Однако, вы можете использовать свои собственные находки по применению RC-20.

· Наложение звука на звук при воспроизведении.

Возможны новые применения при наложении звука на звук помимо обычного гитарного фразового семпла. С этой целью может быть использован другой источник звука – вокал, перкуссионные инструменты и барабанные пэды (стр.10)

· Создание кольцевых фразовых семплов (фразовые петли).

Вы можете записывать музыкальные фразы с аудио CD или MD, на которые впоследствии накладывать партии вокала или гитары в процессе исполнения (стр.12)

· Переключение фразовых петель в процессе исполнения.

Можно сохранять в памяти RC-20 множество фразовых семплов в стиле ритм-энд-блюз или техно и затем выбирать их в процессе исполнения для создания бэк-партий аранжировки (функция Phrase Shift позволяет переключать выбираемые вами семплы) (стр.20).

· Использование в качестве фразового тренажёра.

Вы можете записать интересующую вас музыкальную фразу и затем проигрывать её (стр.16).

Практиковать музыкальную фразу в различных темпах без изменения её тональности. (стр.19).

Удалить гитарное соло или вокал из записанной семпла с целью создания звучания “минус-один инструмент или партия” (функция Center Cancel) (стр.18).

· Применение RC-20 в качестве устройства, создающего фоновые музыкальные партии.

C этой целью вы можете использовать функцию фразового тренажёра вместе с педалями Start/Stop или выбрать соответствующую готовую фразу для воспроизведения (функция One-shot Playback) (стр.16).

· Получение специальных эффектов в процессе исполнения.

Воспроизведение записанного семпла в обратном порядке его звучания (стр.21).

Стр.2

Основные характеристики

· Простое и надёжное воспроизведение записанных фразовых семплов.

Наличие новой функции управления “”Loop quantize” позволяет автоматически выбирать время завершения конца фразового семпла, что даёт возможностьточно установить длину записанной фразы.

· Максимальное время звучания записанного фразового семпла составляет 5 минут 30 секунд.

Вы можете записать 10 коротких фразовых семплов или один длинный фразовый семпл с общим временем записи 5 минут 30 секунд.

· Контроль темпа звучания фразового семпла в реальном времени.

Тнмп звучания фразового семпла может увеличивать или уменьшаться без изменения высоты тона в реальном времени. Записанная фраза сохраняется во внутренней памяти RC-20 и может быть использована в живой работе с установкой необходимого вам темпа.

Данная функция также полезна для отработки сложных фраз при прослушивании их в медленном темпе.

· Наличие специально предназначенного для записи вокала микрофонного входа.

Поскольку два входа – инструментальный INST и микрофонный MIC – могут работать одновременно у вас появляются прекрасные возможности для наложения вокального звука или перкуссии на звучание инструмента (гитары). 

· Простая процедура записи аудио сигнала с CD или MD источников.

Процесс записи весьма прост и осуществляется через входное гнездо AUX IN. Поскольку вы можете легко удалить из оригинальной записи основную партию (гитары или вокала), то такой фразовый семпл можно использовать в качестве данных “минус один инструмент”.

· Наличие педалей переключений для возможности управления процессом работы RC-20 без использования рук в процессе вашего исполнения.

Педали Start/Stop можно использовать в процессе исполнения для переключения фразовых семплов или для изменения темпа звучания не снимая рук с вашей гитары.
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Описание панели управления

Передняя рабочая панель

Рис.

1. Регулятор уровня громкости LEVEL
Данный регулятор устанавливает уровень громкости звучания проигрываемого фразового семпла.

* Этот регулятор не может использоваться для установки чувствительности входного сигнала входов INST/MIC/AUX IN или громкость сигнала основной музыкальной партии записанного аудио материала.

2. Регулятор GUIDE
Этот регулятор определяет уровень громкости сигнала основной музыкальной партии фразового семпла, который звучит в соответствии с темпом, в котором данная фраза записана или воспроизведена.

Индикатор LOOP QUANTIZE
Данный индикатор светится в активном режиме квантайза фразового семпла (стр.25).

3. Регулятор выбора фраз PHRASE
Этим регулятором производится выбор трека фразового семпла для записи или воспроизведения.

Индикатор PHRASE USED
Данный индикатор светится, если выбранный трек используется для сохранения, записанного во внутреннюю память, фразового семпла.

Индикатор MEMORY FULL
Данный индикатор начинает светиться при переполнении объёма внутренней памяти (стр.27). Если объём внутренней памяти не соответствует размеру сохраняемого фразового семпла, то этот индикатор начинает мигать.

4. Регулятор уровня сигнала микрофонного входа MIC
Данным регулятором устанавливается уровень входного сигнала, поступающего с микрофонного входа MIC.

Регулятор INST
Данным регулятором устанавливается уровень входного сигнала, поступающего с инструментального входа INST.

Регулятор PEAK
Данный индикатор начинает светиться при слишком больших уровнях входных сигналов.

5. Кнопка обратного воспроизведения фраз REVERSE
Включение этой кнопки (её индикатор при этом стветится) осуществляет обратное проигрывание фразового семпла (стр.21).

6. Кнопка TAP TEMPO
Этой кнопкой производится установка темпа воспроизведения фразового семпла или его размерности.

Индикатор кнопки Tap Tempo будет светиться, показывая текущее значение темпа и размерности (красный свет – сильная доля такта, зелёный свет – слабая доля такта).

· Темп

Установка темпа производится в соответствии с выбранными временными интервалами между нажатиями данной кнопки (стр.24).

· Размерность такта

При нажатии и удержании в этом положении кнопки Tap Tempo более 2 секунд, происходит переключение в режим установки размерности такта. Дальнейшие последующие нажатия этой кнопки эквивалентны по действию нумерации выбираемой размерности (стр.25).

7. Кнопка WRITE
· Данная кнопка использхуется для сохранения записанной фразы во внутреннюю память RC-20 (стр.23).

· Вы можете использовать кнопки WRITE и EXIT для удаления данных выбранного трека (стр.23).

Кнопка EXIT
Эта кнопка служит для прерывания операции сохранения фразового семпла или для его удаления из внутренней памяти.

8. Кнопка AUTO START
Нажмите данную кнопку, чтобы её индикатор начал светиться, если вы хотите, чтобы старт начала записи производился вместе с началом появления входного сигнала на RC-20.

9. Кнопка выбора режимов MODE
Данными кнопками осуществляется выбор метода записи.

10. Индикатор POWER
Данный индикатор светиться, если RC-20 включён.

* Если батарейки в RС-20 значительно “сели”, то индикатор POWER будет мигать. Это означает, что необходимо заменить старые батарейки на новые.

11. Индикатор REC
Данный индикатор должен светится в режиме записи.

Индикатор PLAY
Данный индикатор должен светится при проигрывании фразовых семплов.

Индикатор OVERDUB
Данный индикатор должен светится при наложении звука при воспроизведении фразового семпла.

12. Левая педаль

· Данная педаль используется для для переключения фраз в процессе записи, воспроизведения или наложения звука.

Фразовый трек в котором нет записанной фразы может использоваться для операций: 

Запись ( воспроизведение ( наложение звука.

Фразовый трек в котором есть записанная фраза может использоваться для операций: 

Воспроизведение ( наложение звука.

· Если вы нажмёте левую педаль и будете удерживать более 2 секунд в нажатом положении, то не сохранённая фраза будет удалена.

Правая педаль

· Данная педаль используется для для переключения фраз в процессе записи, воспроизведения или наложения звука.
· Вы можете устанавливать темп в соответствии с интервалами времени между нажатиями данной педали.
· Если вы нажмёте левую педаль и будете удерживать более 2 секунд в нажатом положении, то не сохранённая фраза будет удалена (стр.22, операция удаления данных).
Стр.6-7

Задняя панель

Рис.

13. Джековое гнездо INST
В данное гнездо подключается электрогитара или другой инструмент.

14. Джековое гнездо MIC
Данное гнездо служит для подключения микрофона и записи через него вокала или другого инструмента.

15. Джековое гнездо AUX IN
Данное гнездо служит для подключения выхода наушников CD или MD устройств.

16. Джековое гнездо PHRASE SHIFT
Данное гнездо служит для подключения дополнительной педали (модель FS-5U), с помощью которой вы можете переключать фразовые треки.

17. Джековое гнездо REVERSE
Если вы хотите использовать дополнительную педаль (модель FS-5U) для функции обратного воспроизведения фразового семпла, то используйте данное гнездо для её подключения.

18. Джековое гнездо OUTPUT
Данное гнездо служит для подачи сигнала на гитарный усилитель или другую звукоусиливающую систему.

* Если вы используете батарейки, то питание, подаваемое на RC-20, будет включаться при подключении коммутационного джека соединительного кабеля, идущего с внешнего усилителя.

Примечание:  Не подключайте наушники в данное выходное гнездо – это может вызвать их повреждение.

19. Джековое гнездо для подключения адаптера сетевого питания

Данное гнездо служит для подключение опционального адаптера питания (в комплект поставки не входит).

Установка батареек

Установите, прилагаемые в комплекте батарейки, так, как показано на рисунке ниже соблюдая полярность.

Рис.

Примечание:

· Проследите за правильной ориентацией полярности батареек – плюс должен соединяться с минусом в цепочке батареек.

· Если батарейки не обеспечивают регламентного напряжения, указанного на них, то при снижении этого значения ниже критического уровня будет мигать индикатор POWER. В этом случае произведите замену старых батареек на новые.

· Если вы выключаете питание RC-20 в процессе наложения или записи, то все записанные данные теряются (стр.9). Мы рекомендуем использовать адаптер сетевого питания, чтобы не зависить от “капризов” батареек.

· При замене используйте шесть батареек типа АА.

· Не используйте вместе старые и новые батарейки или батарейки разных типов. В противном случае батареки начнут “течь”.

· Вреня работы батареек зависит от применяемого их типа.

Памятка:

Приблизительный срок службы батареек при непрерывном использовании:

Графитовые: 9 часов

Щелочные: 25 часов

Эти данные могут варьироваться в зависимости от условий применения.

Стр.8-9

Коммутация входов и выходов

Рис. (слева направо:

Электрогитара

Микрофон

Коммутация наушников

CD/MD плейер

Напольные переключатели (поставляются отдельно)

Гитарный усилитель

АС адаптер питания (не входит в комплект поставки)

* Чтобы предотвратить возможное повреждение динамиков и сбои в работе аппаратуры, всегда убирайте реугятор громкости в нулевое положение (на возможный минимум) и всегда выключайте питание всех устройств перед их коммутацией.

* Если вы вместе с блоком питания используйете батарейки, то в случае прерывания сетевого питания по различным причинам работа устройства всё равно не будет прекращаться.

* Если вы используете RC-20 только с батарейками, то питание будет подаваться на него только после подключения коммутационного джека вашего усилителя к выходному джековому гнезду OUTPUT на RC-20.

* Дополнительная детальная информация по коммутации джековых гнёзд PHRASE SHIFT и REVERSE предлагается для ознакомления на стр.20, 21.

* Не подключайте наушники к выходному гнезду OUTPUT. Это может вызвать их повреждение.

* Может возникать обратная микрофонная связь, которую можно убрать:

1. Изменив пространственную ориентацию микрофона (или микрофонов).

2. Переместив микрофон (или микрофоны) на более значительную дистанцию от динамиков акустических систем.

3. Уменьшив уровни грмкости.

* Если микрофон находится слишком близко к гитарному усилителю, то проигрываемый через него звук будет попадать на микрофон, в результате чего при вашей записи может происходить наложение звука на вашу непосредственную игру. Вам необходимо в этом случае так акустически отделить звучание усилителя, чтобы оно не попадало в сигнал, улавливаемый микрофоном.

Включение и выключение RC-20

После завершения процесса коммутации, включите всё используемое в вашем случае оборудование в регламентном порядке их включения. Не соблюдение этих условий может привести к сбою в работе или риску поломок оборудования.

При включении цепочки оборудования, включайте ваш микшерный пульт или усилитель в последнюю очередь.

При выключении цепочки оборудования, выключайте ваш микшерный пульт или усилитель в первую очередь.

Примечание:

Если вы производите включение при выбранном треке записи (индикатор PHRASE USED светится), то индикаторы на передней панели управления последовательно будут загораться и гаснуть, а индикатор PHRASE USED будет мигать несколько секунд.

Если вы выключаете RC-20 при мигающем состоянии индикатора PHRASE USED, то данные сохранённые фразы будут стёрты из внутренней памяти устройства.

Никогда не производите выключение RC-20 при мигающем состоянии индикатора PHRASE USED.

Чтобы не сталкиваться в работе с этой проблемой, старайтесь по-возможности перед выключением устанавливать пустой трек без данных.

* Всегда проверяйте, чтобы регулятор уровня громкости находился в минимальном положении перед выключением RC-20. Даже при этом состоянии вы всё равно будете слышать небольшой щелчок при выключении, что не является признаком неполадок. Это нормальный эффект.

* Если вы используйте батарейки, то уменьшение яркости свечения индикатора PHRASE USED, говорит о том, что скоро необходимо сменить данные батарейки.  

Важное предупреждение перед выключением устройства

Перед выключением питания необходимо выполнить следующие условия, так как все несохранённые данные будут потеряны в противном случае.

· Вы не должны воспроизводить, записывать или делать наложение звука при выключении (Индикаторы REC, LPAY и OVERDUB не должны светиться).

· Не должны светиться индикаторы функций WRITE или EXIT.

· Не должен мигать индикатор PHRASE USED.

Чтобы избежать данных проблем, выберите пустой фразовый трек (по-возможности) и выключите питание RC-20.

Если вы используете батарейки, то питание автоматически отключается при вытакскивании джека из выходного гнезда OUTPUT. Поэтому, всегда проверяйте состояние всех параметров на панели управления перед раскоммутированием RC-20.

Стр.10-11

Запись гитары или вокала для создания фразового семпла

Памятка: На RC-20 процесс записи новой информации, при воспроизведении уже имеющихся записанных данных на выбранном треке, называется наложением звука на звук.

Сигналы от микрофона или звукоизвлечения на инструменте, поступаемые с входных гнёзд INST и MIC могут записываться с целью создания фразовых семплов. Такой способ записи позволяет вам наложить друг на друга звучание разных инструментов – гитары, перкуссии, барабанов и т.п.

Рис.

1. Выберите свободный фразовый трек.

2. Выберите метод записи.

3. Установите уровень записываемого сигнала.

4. (Сделайте установки темпа) ( Если вы записываете с определённым темпом.
5. (Сделайте установки Auto Start) ( Если вы хотите, чтобы запись началась одновременно с вашей игрой.
6. Начните процесс записи.

7. Остановите запись и начните воспроизведение.

8. Нажмите Start/Stop функции наложения Overdubbing.

9. Остановите воспроизведение.

10. (Сохраните записанную фразу) ( Если вы хотите сохранить записанную фразу.
Рассмотрим детально данную выше процедуру:

1. Регулятором PHRASE SELECT установите свободный трек 1 – 10 (индикатор PHRASE USED не светится).

Если данный трек не свободен или горит индикатор MEMORY FULL, то вы не сможете записать фразовый семпл на этот трек. Вам надо предварительно удалить информацию с данного выбранного трека (стр.23).

2. Нажмите кнопку MODE, чтобы начали светиться индикаторы INST и MIC.

3. Играя на инструменте, установите необходимый уровень записи регуляторами MIC или INST.

Уровень входного записываемого сигнала должен быть таким, чтобы иногда вспыхивал индикатор пиков PEAK.

4. Установите записываемый темп нескольким последовательными нажатиями кнопки TAP TEMPO или правой педалью, чтобы он совпал с темпом играемой вами фразы.

* Детальная информация по установке темпа предлагается в теме “Установка темпа” на стр.24.

* Если вы записываете музыкальную фразу с размерностью такта отличной от размерности 4/4, то вы должны предварительно установить данную размерность (стр.25).

5. Если вы хотите, чтобы запись началась одновременно с началом вашей игры, то нажмите кнопку AUTO START, чтобы она начала светиться.

6. Нажмите левую педаль, чтобы началась запись.

Если применяется функция автоматического старта при записи, то процесс записи начнётся с момента начала вашей игры.

Если вы установили темп, то начало запись начнётся через один такт (со второго такта) с момента начала записи, после нажатия левой педали.

Если вы не выбрали установку темпа, то запись начнётся непосредственно с момента нажатия левой педали.

* Если объём внутренней памяти будет исчерпан, то процесс записи или наложения звука будет прерван до окончания записи. В этом случае, удалите ненужные вам фразы (стр.23) и повторите запись.

7. Нажмите левую педаль ещё раз для остановки процесса записи.

Одновременно с этим, после нажатия левой педали начнётся автоматическое воспроизведение записанной фразы.

* В зависимости от момента нажатия левой педали будет устанавливаться длина записанного фразового семпла в тактовом измерении, чтобы при дальнейшем воспроизведении созданный фразовый семпл работал корректно (смотрите тему “Что такое квантайз фразового семпла” на стр.25). Это означает, что может потребоваться некоторое время для завершения процесса записи после нажатия левой педали.

* Если вы записали слишком короткую фразу, то её длина будет установлена автоматически и только после этого завершится процесс остановки записи (стр.27).

8. Если вам необходимо записать наложение звука на данный записанный фразовый семпл, то нажмите левую педаль.

При каждом нажатии на левую педаль, будет происходить попеременная смена функций – воспроизведения или наложения звука при записи.

9. После завершения процесса воспроизведения или записи наложением звука, нажмите правую педаль.

10. Нажмите кнопку WRITE, чтобы начал мигать её индикатор. Чтобы сохранить фразовый семпл на тот же трек, на который производилась запись, нажмите кнопку WRITE ещё раз.

Если вы хотите сохранить записанные данные на другой трек, то нажмите кнопку WRITE, чтобы начал мигать её индикатор, и используя регулятор выбора фраз PHRASE SELECT  установите нужный вам трек назначения и затем ещё раз нажмите кнопку WRITE.

* Детальная информация по сохранению записанных фразовых семплов располагается в теме “Сохранение фраз” на стр.23.

Стр.12-13

Запись музыкального отрывка с аудио CD/MD для создания фразового семпла

Вы можете создавать фразовые семплы, записывая их с аудио носителей CD или MD, подключенных ко входу AUX IN. Например, вы можете фразы с CD и затем наложить гитару или вокал на них, или записать целую пьесу с CD с целью дальнейшей практики игры с этой записью.

Рис.

1. Выберите свободный фразовый трек.

2. Выберите метод записи.

3. Установите уровень записываемого сигнала.

4. (Сделайте установки темпа) ( Если вы записываете с определённым темпом.
5. (Сделайте установки Auto Start) ( Если вы хотите, чтобы запись началась одновременно с вашей игрой.
6. Начните процесс записи.

7. Остановите запись и начните воспроизведение.

8. (Сохраните записанную фразу) ( Если вы хотите сохранить записанную фразу.
9. (Выберите метод записи наложением звука) ( Если вы хотите изменить способ записи.
10. Нажмите кнопку Start для начала воспроизведения.

11. Нажмите Start/Stop функции наложения Overdubbing.

12. Остановите воспроизведение.

Рассмотрим детально данную выше процедуру:

1. Регулятором PHRASE SELECT установите свободный трек 1 – 10 (индикатор PHRASE USED не светится).

Если данный трек не свободен или горит индикатор MEMORY FULL, то вы не сможете записать фразовый семпл на этот трек. Вам надо предварительно удалить информацию с данного выбранного трека (стр.23).

2. Нажмите кнопку MODE, чтобы установить способ записи.

· NORMAL+FLAT AMP SIMULATE

Применяется эффект Flat Amp Simulate к записываемому звуку.

· CENTER CANCEL+FLAT AMP SIMULAT

Звук, имеющий центральное положение в стерео панораме, будет удаляться, после чего к этому звучанию будет добавляться эффект Flat Amp Simulate.

· NORMAL
Записываемый сигнал CD или MD не изменяется по частотной характеристики и остаётся оригинальным после записи.

· CENTER CANCEL
Звук, имеющий центральное положение в стерео панораме (вокал или гитара), будет удаляться из записи.

Эффект эмуляции инструментального усилителя с линейной характеристикой Flat Amp Simulator.

Гитарные усилители имеют частотные характеристики оптимизированные для звучания гитары. По этой причине, фразы записанные с CD или MD и воспроизводимые через гитарный усилитель имеют характерный подъём низких и высоких частот по отношению к средним частотам. Эффект Flat Amp Simulator позволяет компенсировать эту частотную неравномерность в процессе записи, чтобы записанный музыкальный материал (не гитарный звук) звучал с правильной частотной коррекцией через гитарный комбо.

3. Проигрывая аудио данные на устройствах CD или MD, установите необходимый уровень записи регуляторами громкости выходного сигнала на самих устройствах CD или MD.

Уровень входного записываемого сигнала должен быть таким, чтобы иногда вспыхивал индикатор пиков PEAK.

После завершения установки громкости, остановите воспроизведение на устройствах CD или MD и поставьте их в режим готовности к воспроизведению.

4. Установите записываемый темп нескольким последовательными нажатиями кнопки TAP TEMPO или правой педалью, чтобы он совпал с темпом прослушиваемой вами фразы с устройств CD или MD.

* Детальная информация по установке темпа предлагается в теме “Установка темпа” на стр.24.

* Если вы записываете музыкальную фразу с размерностью такта отличной от размерности 4/4, то вы должны предварительно установить данную размерность (стр.25).

5. Если вы хотите, чтобы запись началась одновременно с началом воспроизведения с устройств CD или MD, то нажмите кнопку AUTO START, чтобы она начала светиться.

6. Нажмите левую педаль, чтобы началась запись.

Если применяется функция автоматического старта при записи, то процесс записи начнётся с момента начала вашей игры.

Если вы установили темп, то начало запись начнётся через один такт (со второго такта) с момента начала воспроизведения с устройств CD или MD, после нажатия левой педали.

Если вы не выбрали установку темпа, то запись начнётся непосредственно с момента нажатия левой педали. Прослушая звучание с устройств CD/MD, нажмите в необходимый момент времени левую педаль на RC-20.

* Если объём внутренней памяти будет исчерпан, то процесс записи или наложения звука будет прерван до окончания записи. В этом случае, удалите ненужные вам фразы (стр.23) и повторите запись.

7. Нажмите левую педаль для остановки процесса записи.

Одновременно с этим, после нажатия левой педали начнётся автоматическое воспроизведение записанной фразы. Темп записанной фразы будет установлен автоматически.

* Автоматическая калькуляция значения темпа из расчёта размерности такта 4/4. Если записываемая фраза имеет другую размерность, то необходимо правильно переустановить значение темпа после записи (стр.24).

* Если вы записали слишком короткую фразу, то её длина будет установлена автоматически и только после этого завершится процесс остановки записи (стр.27).

8. Нажмите кнопку WRITE, чтобы начал мигать её индикатор. После этого, воспроизведение сделанной записи начнётся автоматически. Чтобы сохранить записанный фразовый семпл на тот же трек, на который производилась запись, нажмите кнопку WRITE ещё раз.

Если вы хотите сохранить записанные данные на другой трек, то нажмите кнопку WRITE, чтобы начал мигать её индикатор, и используя регулятор выбора фраз PHRASE SELECT  установите нужный вам трек назначения и затем ещё раз нажмите кнопку WRITE.

* Детальная информация по сохранению записанных фразовых семплов располагается в теме “Сохранение фраз” на стр.23.
9. Если вам необходимо записать наложение звука на данный записанный фразовый семпл, то нажмите кнопку MODE.

Как и в шаге 2, выберите метод записи наложением звука. Если вы хотите добавить налодением звук гитары или микрофона, то установите INST или MIC.

10. Нажмите левую педаль для начала воспроизведения записанного фразового семпла.

11. Если вы будете применять запись наложением звука на данный записанный семпл (стр.10), то нажмите левую педаль.

При каждом нажатии на левую педаль, будет происходить попеременная смена функций – воспроизведения или наложения звука при записи.

12. Чтобы остановить процесс воспроизведения или записи наложением звука, нажмите правую педаль.

Стр.16-17

Проигрывание (или наложение музыкального исполнения) на сохранённый фразовый семпл.

Рис.

1. Выберите свободный фразовый трек.

2. Выберите метод записи.

3. Установите уровень записываемого сигнала.

4. (Сделайте установки темпа) 
5. Начните воспроизведение. 

6. Начните процесс записи нажатием Start/Stop функции наложения Overdubbing.

7. Остановите воспроизведение.

8. (Сохраните записанную фразу)

Рассмотрим детально данную выше процедуру:

1. Регулятором PHRASE SELECT установите фразовый трек, на который будет производиться запись наложением.

2. Нажмите кнопку MODE, чтобы начали светиться индикаторы INST и MIC.

3. Установите необходимый уровень записи регуляторами MIC или INST.

4. Если необходимо, установите записываемый темп нескольким последовательными нажатиями кнопки TAP TEMPO.

Вы также можете установить темп нажатием правой педали взамен использования кнопки TAP TEMPO.

* Детальная информация по установке темпа предлагается в теме “Установка темпа” на стр.24.

* Невозможно установить темп в некотором ограниченном диапазоне.

5. Нажмите правую педаль, чтобы началось воспроизведение.

6. Если вам необходимо записать наложение звука на данный записанный фразовый семпл, то нажмите левую педаль.

При каждом нажатии на левую педаль, будет происходить попеременная смена функций – воспроизведения или наложения звука при записи.

* Если объём внутренней памяти будет исчерпан, то процесс записи или наложения звука будет прерван до окончания записи. В этом случае, удалите ненужные вам фразы (стр.23) и повторите запись.

7. После завершения процесса воспроизведения или записи наложением звука, нажмите правую педаль.

8. Нажмите кнопку WRITE, чтобы начал мигать её индикатор. Чтобы сохранить фразовый семпл на тот же трек, на который производилась запись, нажмите кнопку WRITE ещё раз.

Если вы хотите сохранить записанные данные на другой трек, то нажмите кнопку WRITE, чтобы начал мигать её индикатор, и используя регулятор выбора фраз PHRASE SELECT  установите нужный вам трек назначения и затем ещё раз нажмите кнопку WRITE.

* Детальная информация по сохранению записанных фразовых семплов располагается в теме “Сохранение фраз” на стр.23.

* Если вы непрерывно повторяете фразу в режиме наложения звука Overdub, то возможна запись нежелательного шума. Вы должны использовать режим записи наложением звука только при непосредственной записи фразы.

Использование RC-20 в качестве инструмента для разучивания фраз

При записи пьесы с устройств CD или MD, вы можете удалить из неё партии вокала, гитарного соло и т.д., находящиеся в центре по стерео панораме. Это позволяет использовать такую запись в качестве записи “Минус один инструмент”.

Также вы можете установить нужный вам темп для данной пьесы без изменения тональности её звучания. Такой подход позволит вам разучивать фирменные соло или отдельные музыкальные части аранжировки.

Стр.18-19

Создание данных “Минус один инструмент”

1. Регулятором PHRASE SELECT установите свободный трек 1 – 10 (индикатор PHRASE USED не светится).

Если данный трек не свободен или горит индикатор MEMORY FULL, то вы не сможете записать фразовый семпл на этот трек. Вам надо предварительно удалить информацию с данного выбранного трека (стр.23).

2. Нажмите кнопку MODE, чтобы установить способ записи.

Если вы хотите создать данные “Минус один инструмент”, то выберите установку “CENTER CANCEL” или “CENTER CANCEL+FLAT AMP SIMULATЕ” (cмотрите стр.13).

* Звук реверберации, обрабатывающий сигнал имеющий центральное положение в стерео панораме, будет удаляться не полностью.

3. Нажмите левую педаль, чтобы началась запись.

* Если объём внутренней памяти будет исчерпан, то процесс записи или наложения звука будет прерван до окончания записи. В этом случае, удалите ненужные вам фразы (стр.23) и повторите запись.

4. Нажмите левую педаль для остановки процесса записи.

После завершения процесса записи, темп записанной фразы будет установлен автоматически.

* Автоматическая калькуляция значения темпа из расчёта размерности такта 4/4. Если записываемая фраза имеет другую размерность, то необходимо правильно переустановить значение темпа после записи (стр.24).

5. Нажмите кнопку WRITE, чтобы начал мигать её индикатор. Чтобы сохранить записанный фразовый семпл на тот же трек, на который производилась запись, нажмите кнопку WRITE ещё раз.

Если вы хотите сохранить записанные данные на другой трек, то нажмите кнопку WRITE, чтобы начал мигать её индикатор, и используя регулятор выбора фраз PHRASE SELECT  установите нужный вам трек назначения и затем ещё раз нажмите кнопку WRITE.

* Детальная информация по сохранению записанных фразовых семплов располагается в теме “Сохранение фраз” на стр.23.
Практика применения различных темпов

Для изменения темпа проигрываемого фразого семпла, нажмите кнопку TAP TEMPO несколько раз подряд с интервалом времени между нажатиями, соответствующими устанавливаемому значению темпа.

Темп фразы будет временно изменён.

* Детальная информация по установке темпа предлагается в теме “Установка темпа” на стр.24.

* Невозможно установить темп в некотором ограниченном диапазоне.

Памятка:

Если вы хотите сохранить значение изменённого темпа для фразового семпла, то сохраните данную фразы с новой установкой темпа (стр.23).

Стр.20-21

Способы воспроизведения фразовых семплов

Использование педали для переключения фраз (функция Phrase Shift)
При воспроизведении фразового семпла вы можете нажатием педали, подключенной к джековому гнезду PHRASE SHIFT, переключать фразовые треки последовательно в порядке возрастания их номера.

Поэтому желательно располагать фразовые семплы в том порядке, котором они вам потребуются в работе.

Памятка:

Если вы подготовили фразовые семплы вступления, основной части и коды, то вы можете их переключать в процессе проигрывания всей пьесы 

1. Подключите педаль FS-5U к гнезду PHRASE SHIFT (стр.8).

* Педальные переключатели производят различные фирмы и не все подходят для такого рода переключений.

* Если вы используете педаль FS-5U, то установите переключатель полярности в соответствием с его положением на рисунке ниже (вперёд по направлению к джековому гнезду).

Рис.

* Педаль FS-5L не может быть использована.

2. Регулятором PHRASE SELECT установите первый проигрываемый фразовый семпл.

3. Нажмите левую педаль для начала воспроизваедения данной фразы.

4. Если вы хотите переключить следующую фразу, то нажмите педальный переключатель.

Только тогда, когда проигрываемый текущий фразовый семпл возвращается к своему началу, происходит переключение на следующий фразовый семпл.

* Даже если вы нажмёте педаль несколько раз, пока играет одна фраза, переключение всё равно произойдёт на последующую за ней фразу.

* После достижения 10 трека, дальнейшие переключения происходить не будут при нажатии педали переключателя.

5. Нажмите правую педаль для остановки воспроизведения.

После повторного начала воспроизведения фразового семпла, звучать будет семпл установленный регулятором PHRASE SELECT.

Памятка:

Если вы проводите переключение регулятора PHRASE SELECT на следующую фразу, при звучащем окончании предыдущей, то сначала текущая фраза доиграет до своего начала и затем произойдёт переход к следующей установленной фразе.

Обратное воспроизведение фраз (функция Reverse Playback)

Проигрывание фразового семпла в обратном порядке от конца к началу называется реверсным воспроизведением. Это аналогично по звучанию прослушиванию магнитной ленты от конца к началу.

При нажатии кнопки REVERSE, начнёт светиться её индикатор и вы можете прослушать реверсное воспроизведение. Для возврата к нормальному режиму воспроизведения, отключите эту кнопку, чтобы её индикатор перестал светиться.

Поскольку это звучание даёт непредсказуемые результаты, то это можно использовать в ивде звукового трюка в процессе музыкального исполнения.

* Если вы проведёте сохранение фразового семпла при включённой кнопке REVERSE, то рабочее состояние этой кнопки также будет запомнено. Если вам нужны некоторые фразы только в реверсном виде, вы должны их сохранять с включенной кнопкой REVERSE.

* Если вы проводите запись наложения звука на реверсную фразу, то звук наложения будет записываться как для нормального воспроизведения данного фразового семпла.

Памятка:

Вы также можете осуществлять реверсное воспроизведение с помощью дополнительной педали переключений.

Используйте для подключения к джековому гнезду REVERSE педаль FS-5U (поставляется отдельно).

* Педальные переключатели производят различные фирмы и не все подходят для такого рода переключений.

* Если вы используете педаль FS-5U, то установите переключатель полярности в соответствием с его положением на рисунке ниже (вперёд по направлению к джековому гнезду).

* Педаль FS-5L не может быть использована.

Однократное проигрывание фразового семпла (One-shot Playback)

Фразы, сохраняемые на треках 1 – 10, воспроизводятся непрерывно по кругу от начала к концу до момента нажатия правой педали с целью остановки воспроизведения. Если вам нужно произвести однократное проигрывание фразового семпла, то используйте для этого запись фразового семпла на трек 11. Остановка звучания фразы трека 11 будет произведена автоматически после достижения конца фразого семпла, записанного на этом треке.

Вы можете использовать 11 трек для хранения фразы с целью создания дуета гитарного соло или в качестве звукового эффекта.

* Запись с наложением не может производиться на трек 11. Если вы нажмёте левую педаль в процессе проигрывания фразы 11 трека, то воспроизведение мгновенно начнётся с её начала. (Запись с наложением звука не может быть скопирована с трека на трек).

Стр.22-23

Сохранение или удаление фраз

Внутренняя память

Внутренняя память RC-20 разделена на две области: память фразовых треков 1 – 11 и временная память.

Рис. (слева направо и сверху вниз)

Память

Временная память

Процедура сохранения

Фразовый трек

Запись/ Запись с наложением

Воспроизведение.

Фраза, которую вы записываете непосредственно или с наложением звука сначала сохраняется во временной памяти. Это означает, что эта фраза будет стёрта при последующих, приведенных ниже, операциях. Следовательно, перед началом новой операции на RC-20 необходимо сохранить данную записанную фразу в виде фразового семпла на фразовый трек (стр.23).

· После выключения питания RC-20.

· После выбора другого фразового трека.

· Когда вы хотите провести запись наложением, не сохранив предыдущую запись.

Памятка: 


Если вы хотите стереть только фразу, находящуюся во временной памяти, нажмите и удерживайте в этом случае левую или правую педаль более двух секунд.

Что такое фразовый трек?

Фразовый трек представляет собой область внутренней памяти, в которой хранятся фразовые семплы. Такие фразы не теряются при выключениии RC-20. Кроме этого, такие сохранённые фразы можно вызвать в любой момент, переключив регулятор PHRASE SELECT на соответствующий трек.

Максимальное время записи фраз по всем трекам с 1 по 11 составляет 5 минут 30 секунд.

Фразовые треки 1 – 10: содержит фразовые семплы, непрерывно воспроизводимые по кругу.

Фразовый трек 11: содержит однократно воспроизводимый фразовый семпл.

Памятка: 
Защита режима записи

Вы можете установить временную защиту от удаления или сохранения фраз. Чтобы установить этот режим, нажмите и удерживайте кнопку WRITE в процессе включения RC-20. Эта установка будет удалена после выключения питания, поэтому в следующий раз при включении RC-20 эту процедуру защиты необходимо повторить, если это необходимо.

Сохранение фраз

После завершения процесса записи непосредственно или наложением звука, вы можете отредактировать темп или другие установки записанной фразы, которые вы также можете сохранить.

Примечание:

При выключении питания RC-20, выборе другого фразового трека или наложение записи без сохранения предварительно записанной фразы, несохранённая записанная фраза будет потеряна. 

1. Нажмите кнопку WRITE, чтобы начал мигать её индикатор.

RC-20 будет находиться в режиме ожидания для сохранеия данных.

* Для копирования данных из данного трека на другой трек, выберите соответствующий трек назначения и нажмите кнопку WRITE.

2. Используя переключатель PHRASE SELECT выберите свободный или неиспользованый трек.

* Невозможно осуществлять сохранение данных на трек, имеющий записанный фразовый семпл (такой трек имеет светящийся индикатор PHRASE USED).

3. Нажмите кнопку WRITE ещё раз, чтобы сохранить данную фразу.

Пока идёт процесс сохранения данных, индикатор будет светиться. После завершения данного процесса, индикатор погаснет.

* Если вы решили не сохранять данные, то нажмите кнопку EXIT. Однако, если вы поставили переключатель PHRASE SELECT на другой фразовый трек, то данная записанная фраза будет потеряна, когда вы нажимаете кнопку EXIT перед переключением на новый фразовый трек.

Примечание:

Никогда не выключайте питание RC-20 при светящимся индикаторе кнопки WRITE или EXIT. В противном случае, вы потеряете все несохранённые данные фразовых треков.

Удаление сохранённых фраз (операция Delete)

1. Переключите регулятор PHRASE SELECT на фразовый трек, который вы хотите стереть.

2. Одновременно нажмите кнопки WRITE и EXIT, чтобы индикаторы обоих кнопок мигали.

RC-20 будет находиться в режиме ожидания удаления данных.

3. Ещё раз нажмите кнопки WRITE и EXIT, чтобы удалить данные из памяти RC-20.

Данные индикаторы кнопок будут постоянно светиться в процессе удаления данных и после его завершения погаснут.

Примечание: 

Никогда не выключайте питание RC-20 при мигающем состоянии индикаторов кнопок WRITE и EXIT, иначе вы потеряете все сохраняемые данные в этих фразовых треках.

* Если вы передумали удалять данные, то нажмите кнопку EXIT.

* Невозможно удалить данные всех фразовых треков за одну операцию Delete.

Стр.24-25

Понятие музыкального темпа и размера такта

RC-20 позволяет устанавливать темп и размерность такта независимо для каждого фразового семпла. Данные установки также определяют, как будет работать функция изменения звучания основной партии Giude Tone и как будет проводиться квантайз фразовой петли. Это означает, что если темп и размерность такта правильно установлены до начала записи, то это позволит легко создать правильную петлю фразового семпла.

* По умолчанию,  используется установка размерности такта 4/4. Поэтому, если вы записываете фразу с размерностью 4/4, то для неё нет необходимости установки параметра размерности такта.

Автоматическая установка параметра темпа.

В следующих случаях, темп фразы будет устанавливаться автоматически после записи данной фразы:

· Когда вы записываете аудио информацию с устройства, подключенного к гнезду AUX IN без установки темпа.

· Когда вы записываете аудио информацию с инструмента или микрофона, подключенных соответственно к входным гнёздам INST и MIC без установки темпа.

* Автоматическая установка темпа расчитывается исходя из размерности такта 4/4. Если вы записываете фразу с другой размерностью, то необходимо произвести переустановку значения темпа после записи.

Установка необходимого темпа

Если вы записываете аудио информацию с инструмента или микрофона, подключенных соответственно к входам INST и MIC, то необходимо установить значение темпа до начала проведения записи.

* Если вы изменяете темп воспроизведения и затем сохраняете данную фразу, то это изменение темпа будет записано в память трека. Если же вы не будете проводить операцию сохранения, то эта установка изменения темпа будет потеряна.

1. Регулятором PHRASE SELECT выберите необходимый фразовый трек.

Если вы записываете новую фразу, то выберите тот трек, на который вы хотите сделать запись.

2. Повторными нажатиями кнопки TAP TEMPO установите необходимый темп.

Значение устанавливаемого темпа соответствует интервалам времени между повторными нажатиями кнопки TAP TEMPO.

* Темп также может устанавливаться нажатиями правой педали взамен нажатий кнопки TAP TEMPO. Однако, правая педаль не может использоваться, когда проигрывается записанный фразовый семпл.

* Имеются ограничения на скорость изменения темпа.

* Если вам надо записать последующую фразу в том же темпе, что и для предыдущей выбранной фразы, то нажмите кнопку TAP TEMPO (или правую педаль) один раз.

* Для старта записи без установки темпа, вам необходимо создать фразовый семпл без использования функции квантайза фразовой петли Loop Quantize.

Примечание:

Невозможно установить или изменить темп, если фраза сохраняется во временной памяти RC-20. Если вы не можете установить или изменить темп, то удалите фразу из временной памяти и проведите данную установку вновь (стр.22).

Установка размерности такта

Если вы записываете фразу с размерностью отличной от размерности 4/4, то правильно установите размерность такта до начала записи.

* Невозможно изменить размерностьтакта после записи.

* Невозможно установить размерность, если в знаменателе размерности находится не цифра 4.

1. Регулятором PHRASE SELECT выберите необходимый фразовый трек.

2. Нажмите и удерживайте кнопку TAP TEMPO более двух секунд.

Индикатор начнёт мигать и затем погаснет, после чего можно устанавливать размерность такта.

3. Нажмите кнопку TAP TEMPO сколько раз, сколько необходимо для установки значения размерности.

4. После завершения установки размерности такта, данный индикатор начнёт мигать, и вы автоматически вернётесь в состояние, в котором можно проводить установку темпа.

Что такое квантайз фразового семпла

Время остановки процесса записи очень важно для точного создания петли фразового семпла. Когда вы используете другое устройство, нежели RC-20, то необходима достаточная практика и искусство манипулирования педалью.

RC-20 имеет новую функцию Loop Quantize, которая позволяет автоматически корректировать длину фразы при каждой записи, даже если вы остановили её не совсем точно во времени.

Рис. (слева направо

Без функции Loop Quantize, фраза, петля фразы

С функцией Loop Quantize, фраза, петля фразы).

* Функция Loop Quantize действет при условии, что вы установили значение темпа перед записью (в этом случае светиться индикатор кнопки LOOP QUANTIZE). Если вы не сделали установку темпа перед записью, или в течении процеса записи наложением звука, то функция Loop Quantize не будет работать (индикатор кнопки LOOP QUANTIZE не будет светиться).

Стр.26-27

Назначение регулятора Guide Tone
Функция Guide Tone будет работать при воспроизводите или записываете фразу.

Рис.

Громкость регулировки звучания основной партии аранжировки устанавливается регулятором GUIDE TONE. 

Если вы не хотите прослушивать звучание основной солирующей партии, то поставьте реуглятор GUIDE TONE в крайнее левое положение OFF.

Если вы хотите изменить звучание солирующей партии, то удерживая нажатой нопку EXIT, нажмите кнопку TAP TEMPO несколько раз подряд. При каждом нажатии кнопки TAP TEMPO будет изменяться звучание солирующей партии (4 варианта).

* При сохранении фразы (стр.23), установка параметра GUIDE TONE также будет запоминаться.

Примечание:

Изменение тона солирующей партии не будет слышно, если вы записали фразу, для которой не был установлен темп. Однако, значение этого темпа будет подсчитано автоматически, когда вы закончите процесс записи и тогда вы услышите работу функции Guide Tone в процессе воспроизведения.

Возможные неполадки

Питание не включается

· Проверьте подключены ли усилитель или динамик к выходному гнезду OUTPUT?

( Если вы используете батарейки, то питание не будет подаваться на RC-20 до тех пор пока не будет вставлен джек в гнездо OUTPUT. Проверьте коммутацию (стр.8).

· Вероятно упало напряжение батарееек.

( Установите новые батарейки (стр.7).

· Проверьте качество соединения подключенного АС адаптера.

( Проверьте ещё раз коммутацию (стр.8).

Нет звука или недостаточна его громкость

· Правильно и аккуратно скоомутированы все подключенные устройства?

( Проверьте ещё раз коммутацию (стр.8).

· Вероятно установлена минимальная громкость на гитарном усилителе или других устройствах.

( Проверьте установки на подключенных устройствах.

· Возможно вы используете кабель с встроенным сопротивлением.

( Используйтие кабель без внутреннего встроенного сопротивления.

Непосредственная запись или запись с наложением не звучит или звучит очень тихо.

( Установите необходимый уровень громкости регулятором LEVEL.

Не слышна работа GUIDE TONE или она недостаточно громкая

( Используйте регулятор GUIDE TONE для установки необходимой громкости солирующей партии.

(Солирующая партия звучит в следующих случаях:

· Если вы установили темп до начала записи на свободный трек

· Если вы воспроизводите записанный фразовый семпл.

Преждевременное завершение процесса непосредственной записи или записи наложением звука

( Вы использовали весь объём внутренней памяти. Сотрите ненужные вам фразы (стр.23) и попробуйте снова провести процесс записи.

Процесс записи не заканчивается сразу после нажатия педали

( Длина фразы будет автоматически устанавливаться, если вы проводите запись с функцией квантайза или когда вы записываете слишком короткую фразу, при которой запись не может остановиться мгновенно в момент нажатия педали.

Процесс записи начинается спонтанно при включенном режиме автоматического старта записи

( Если вы слышите значительный шум (например, фоновый шум дисторшена), то эти наводки могут осуществлять переключение на старт записи. Снизьте уровень шумов (например, убрав уровень искажений на дисторшене).

Индикатор MEMORY FULL светиться даже, если ещё осталось время для записи.

( В ситуации описываемой далее, временная память для записи наложением звука размещается отдельно от памяти хранения фраз (стр.22) Поскольку расчёт времени записи учитывает объём временной памяти, то в этом случае индикатор MEMORY FULL может светиться:

· Когда выбрана фраза

· Когда изменён темп воспроизведения.

· Когда выполняется операция записи WRITE.

Была записана чрезвычайно короткая фраза, а её длина изменилась.

( Минимальное время, требуемое для создания фразовой петли составляет около 1.5 секунд. Если записываемая фраза короче по времени, чем это значение, то его длина автоматически умножается на коэфициент 2, 4, 8 и более, пока не достигнет необходимой приемлемой длины.
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Спецификация

Номинальный входной уровень сигнала

INPUT: -20 dBu (варьируемое значение)

MIC: -40 dBu (изменяемое значение)

AUX IN: -10 dBu
Входное сопротивление

INPUT: 1 Мом

MIC: 1 кОм

AUX IN: 47 кОм

Выходное сопротивление

1 кОм

Номинальный выходной уровень сигнала

OUTPUT: -20 dBu
Рекомендуемое сопротивление нагрузки

10 кОм и выше

Внутренняя память

Время записи: 5 минут 30 секунд (максимально)

10 фразовых петель + 1 однократно проигрывемая фраза (максимальная)

Контроллеры
Педали: REC/PLAY/OVERDUB/STOP/TAP TEMPO

Регуляторы: INST, MIC, PHRASE SELECT, GUIDE, LEVEL

Кнопки: REVERSE, TAP TEMPO, WRITE, EXIT, AUTO START, MODE.

Индикаторы
POWER (также служит для индикации разрядки батареек)

REC, PLAY, EVERDUB, PEAK, PHRASE USED, MEMORY FULL, LOOP QUANTIZE, TAP TEMPO, REVERSE, WRITE, AUTO SATRT, INST & MIC, NORMAL, CENTER CANCEL, FLAT AMP SIMULATE.

Коммутационные гнёзда
Джековые: INST, MIC PHRASE SHIFT, REVERSE, OUTPUT.

Мини-джековые: AUX IN.

Питание
Постоянного тока 9В: батарейки АА типа 6 штук, АС адаптер сетевого питания.

Потребление питания

85 мА (9В максимум)

Приблизительный срок службы батареек при непрерывном использовании:

Графитовые: 9 часов

Щелочные: 25 часов

Эти данные могут варьироваться в зависимости от условий применения.

Габариты

173 х 158 х 57 мм

Вес

1.2 кГ

Аксессуары

Руководство пользователя, 6 батареек, CD с примерами фраз.

Опции

АС адаптер (PSA-серии)

Напольный переключатель FS-5U
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Звуковая библиотека для RC-20

В комплекте поставки к RC-20 прилагается CD с примерами фразовых семплов.

· Последовательность процедурных шагов описана в данной инструкции в разделе записи фраз с CD плейера. При записи, установите переключатели режима MODE в положения, показанные ниже:

При подключении к гитарному усилителю: NORMAL + FLAT AMP SIMULATE
При подключении к линейному входу микшерного пульта: NORMAL
· Функция CENTER CANCEL может использоваться только для треков с 7 по 10.

	Номер трека
	                                                      Фраза

	1-10
	Фразы в стиле Рок

	11-18
	Фразы в стиле Фанки

	19-27
	Фразы в стиле Техно

	28-32
	Звуковые эффекты
	Волшебный, мистический эффект выхода в свободное воздушное пространство или в открытый космос.

	33
	
	Собака, Кошка, Птица 1, Птица 2, Вибрирующее звучание.

	34
	
	Крикет, Динозавр, Голубь, Бег лошади галлопом, Шаги гиганта.

	35
	
	Шаги, Хлопок, Бульканье выпиваемого сока, Поцелуй, Маршевые шаги.

	36
	
	Гром, Библейский гром, Звук капающей воды, Дождь, Журчание реки, Журчание воды в трубе, Звук быстрого течения реки.

	37
	
	Звуке автомобильного клаксона, Звук реактивной струи, Перекрёсток улицы, Звук отъезжающего автомобиля, Звук множества машин пересекающих улицу в различных направлениях.

	38
	
	Пожар 1, Автоматическое оружие, Винтовочный выстрел, Лазерная пушка, Щелканье кнута, Пожар 2.

	39
	Блюз
	Каждая фраза содержит Вступление, основную фразу и окончание. Используя функцию переключения фраз Phrase Shift вы можете полностью создать целый сонг из таких фразовых семплов.


Треки 1-32: созданы композитором и продюссером Ганди Келлером на студии A-TOMN.

Треки 33-39: Созданы корпорацией BOSS.

* Использование прилагаемых библиотечных звуков RC-20 предназначено только для частных целей, но не коммерческих. Противоправные действия в этом направлении (копирование данных, их распространение) преследуются по закону. Все авторские права на данных материал зарегистрированы.

