» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Изменение настроек факса (настройки, которые можно указать с помощью кнопки [Меню]) |

Изменение настроек факса (настройки, которые можно указать с помощью кнопки [Меню])
Настройте следующие параметры для определения способа отправки факсов.
Для получения инструкций по настройке этих параметров выполните действия, описанные в разделах «Настройка параметров отправки» и «Настройка параметров системы».
Основные настройки
«Зарегистрир. телефон. номер устройства»
«Выбрать тип линии»
«Сигнал снятой трубки»
Настройки передачи
«Изменить настройки по умолчанию»
«Зарег. имя устройства (Факс)»
«Передача в режиме ECM»
«Время паузы»
«Автоповтор набора»
«ИД отправителя»
«Проверить гудок перед отправкой»
Настройки системы
«Начальная скорость передачи»
«PIN-код адресной книги»
«Огранич. нового назначения»
«Разрешить передачу с пом. драйвера факса»
«Ограничить передачу из журнала»
«Повторн. ввод N. факса для подтверждения»
«Ограничить последовательную трансляцию»
056S-069