» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Изменение настроек факса (настройки, которые можно указать с помощью кнопки [Меню]) » Настройка параметров приема » Авт.перекл.реж.приема |

Авт.перекл.реж.приема
Задайте длительность звонка при входящем вызове перед автоматическим включением режима факса. Это параметр можно включить, когда для параметра <Режим приема> установлено значение <Вручную>.
Доступ к параметру
[] (Меню) -> <Настройки факса> -> <Настройки ф-ии приема> -> <Авт.перекл.реж.приема>
Настройки
(Полужирным шрифтом: настройка по умолчанию)

Выкл. | Аппарат автоматически не переключается в режим факса.
Вкл. | Время входящего звонка: 1 – 15 – 99 (секунд) | Аппарат автоматически переключается в режим факса по прошествии определенного времени.

056S-080