» Список меню настройки » Содержимое параметров меню » Настройки сканирования |

Настройки сканирования

ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения о настройках меню приводятся в следующей таблице Настройки по умолчанию выделены жирным шрифтом. Параметры или значения с отметкой «*2» появляются только в модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn. Параметры, помеченные как «*4», нельзя импортировать или экспортировать с использованием Удаленного ИП.

Настр. ф-ии передачи*2

Настройки | Описания
Измен. настр.по умолч. | Можно зарегистрировать настройки сканирования документов.
Эл. почта | Можно зарегистрировать настройки сканирования для отправки документов по электронной почте. «Изменение настроек сканирования по умолчанию для отправки электронной почты»
Windows (SMB) | Можно зарегистрировать настройки сканирования для отправки документов на файловые серверы. «Изменение настроек по умолчанию для отправки на файловый сервер»
Зарег. имя устройства (Эл. почта) | Регистрация имени отправителя электронной почты. «Регистрация имени отправителя электронной почты»

Настройки устр. памяти

Настройки | Описания
Измен. настр.по умолч. | Можно зарегистрировать настройки сканирования документов. «Изменение настроек сканирования по умолчанию для сохранения на запоминающем устройстве USB»

Параметры выводимого файла изобр.

Настройки | Описания
Зн.гамма для пер.в цв. | При отправке сканированных изображений можно указать значение гаммы, если изображения, сканированные в режиме RGB, преобразуются в формат YCbCr. При отправке изображений оптимального качества отображения можно достичь путем установки значения гаммы, соответствующего этой настройке на принимающей стороне.
Gamma 1.0, Gamma 1.4, Gamma 1.8, Gamma 2.2
«Изменение настроек сканирования (сохранение на запоминающем устройстве USB)» «Изменение настроек сканирования (электронная почта)» «Изменение настроек сканирования (файловый сервер)»
Уровень изображ. файла PDF (Компактный)*2 | Установка уровня изображения PDF (Компактный).
Кач-во изобр. в режиме Текст/Фото, Фото: Приоритет размера данных, Нормальная, Приоритет качества изображения Качество изображения в режиме Текст: Приоритет размера данных, Нормальная, Приоритет качества изображения
«Изменение настроек сканирования (сохранение на запоминающем устройстве USB)» «Изменение настроек сканирования (электронная почта)» «Изменение настроек сканирования (файловый сервер)»

Настр.клав.быстр.выз.*4

Настройки | Описания
Зарегистрировать | Регистрация адресата сканирования и типа сканирования для каждой клавиши быстрого вызова. «Сканирование с помощью клавиши быстрого вызова»
Подтвердить адресата | Можно проверить параметры, зарегистрированные для каждой клавиши быстрого вызова. «Сканирование с помощью клавиши быстрого вызова»

056S-0KA