» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Изменение настроек факса (настройки, которые можно указать с помощью кнопки [Меню]) » Настройка параметров отправки » Время паузы |

Время паузы
Нажмите [] (Повторный вызов/Пауза) для указания длительности паузы.
Инструкции по вводу паузы см. в разделе «Отправка факса за границу (добавление пауз)».
Доступ к параметру
[] (Меню) -> <Настройки факса> -> <Настройки ф-ии передачи> -> <Время паузы>
Параметр
(Полужирным шрифтом: настройка по умолчанию*)

1 – 2 – 15* (секунд)

* Данное значение варьируется в зависимости от страны, в которой используется аппарат.
056S-06L