» Устранение неполадок » Устранение неполадок » Неполадки сети » Неполадки беспроводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw) » Проверка сетевого соединения (беспроводная локальная сеть) |

Проверка сетевого соединения (беспроводная локальная сеть)

Имеет ли компьютер доступ в Интернет?
| НЕТ | Выполните настройку компьютера и маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа. Подключите шнуры питания маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа, сетевые кабели и т. д. правильно. Если маршрутизатор беспроводной локальной сети или точка доступа выключены, включите их. Если не удается подключиться к Интернету даже после проверки Перезапустите каждое устройство. Подождите некоторое время и проверьте, установлено ли на компьютере подключение к Интернету.
| Описания процедуры перезапуска, метода подключения к сети и прочие сведения см. в руководстве с указаниями, поставляемом с каждым устройством, или обратитесь к производителю.
ДА |  |
Включено ли питание аппарата?
| НЕТ | ВКЛЮЧИТЕ аппарат. Если аппарат уже ВКЛЮЧЕН Выключите аппарат и подождите как минимум 10 секунд, прежде чем включить его снова.
ДА |  |
Отвечает ли место установки маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа и аппарата следующим условиям? Расстояние между аппаратом и маршрутизатором беспроводной локальной сети или точкой доступа не превышает 50 м (может изменяться в зависимости от скорости обмена данными и сетевого окружения). между точкой доступа и аппаратом отсутствуют препятствия; поблизости не находятся микроволновые печи или холодильники.
| НЕТ | Выберите для установки аппарата и маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа место, отвечающее описанным слева условиям. «Установка и обращение»
ДА |  |

После выполнения описанных выше проверок выполните настройку еще раз. «Настройка аппарата с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки)» «Настройка аппарата с помощью функции WPS (режим PIN-кода)» «Настройка путем выбора точки доступа вручную» «Настройка путем ввода SSID вручную»

056S-0R1