» Настройки сети » Основные настройки сети » Установка IP-адреса » Проверка сетевого соединения |

Проверка сетевого соединения

Перед проверкой сетевого соединения см. раздел «Внимание (Проверка сетевого соединения)».

Убедитесь, что настройки сети указаны правильно.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки сети> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Настройки TCP/IP> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Настройки IPv4> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите <Команда PING> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
6.
Введите произвольный адрес IPv4, существующий в сети.
«Ввод текста»
После ввода нажмите [OK].
7.
Проверьте ответ.
Если сетевое подключение подтверждено
Отображается сообщение <Получен ответ от хост-компьютера.>.
Если сетевое подключение не подтверждено
Отображается сообщение <Нет ответа от хост-компьютера.>. Снова проверьте настройки сети.
8.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-0EA