» Сканирование » Отправка отсканированных документов на файловый сервер (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) » Изменение настроек сканирования (файловый сервер) |

Изменение настроек сканирования (файловый сервер)
В данном разделе описывается порядок изменения настроек сканирования.
Формат сканирования
Установка формата файла
Плотность
Ориентация оригинала
Тип оригинала
Настройки брошюры для двусторонних документов
Резкость
Установка размера данных
Установка выводимых в файл изображений

Инструкции по отправке см. в разделе «Основы сканирования (файловый сервер)».

Формат сканирования
Можно указать формат сканирования в соответствии с форматом документа.
Установка формата файла
Можно выбрать формат файла.

<PDF (Компактный)> | Сохранение файла в формате PDF. Цветные изображения, такие как фотографии и иллюстрации, сжимаются больше, чем в формате <PDF>, благодаря чему уменьшается размер файла.
<PDF> | Сохранение файла в формате PDF.
<JPEG> | Сохранение файла в формате JPEG.
<TIFF> | Сохранение файла в формате TIFF.

ПРИМЕЧАНИЕ
При сканировании документов, размещенных на стекле для документов, в зависимости от формата сканируемых документов с помощью параметра <PDF> можно отсканировать больше страниц, чем с помощью параметра <PDF (Компактный)>.

Плотность
Укажите плотность.

[] | Уменьшение плотности.
[] | Увеличение плотности.

Ориентация оригинала
Можно указать ориентацию документа.

<Книжная> | Укажите этот параметр, если документ имеет книжную ориентацию.
<Альбомная> | Укажите этот параметр, если документ имеет альбомную ориентацию.

Тип оригинала
Можно точно настроить качество изображения на основе типа документа. Можно обеспечить более точное воспроизведение документа, выбрав наиболее подходящий тип оригинала.

<Текст> | Лучше всего подходит для сканирования документов, состоящих только из текста, или документов, содержащих рукописный текст или рисунки. Могут быть точно воспроизведены светокопии и бледные карандашные наброски.
<Текст/Фото> | Лучше всего подходит для сканирования документов, содержащих текст, рисунки и фотографии.
<Фото> | Лучше всего подходит для сканирования документов, содержащих напечатанные фотографии, включающие полутона.

Настройки брошюры для двусторонних документов
Можно выбрать настройки для сканирования двусторонних документов.

<Выкл.> | Настройка брошюры для двусторонних документов не задана.
<Тип книги> | Выберите этот параметр, если ориентация (сверху вниз) изображений на лицевой и обратной сторонах совпадает.
<Тип календаря> | Выберите этот параметр, если ориентация (сверху вниз) изображений на лицевой и обратной сторонах различается.

Резкость
Настройте этот параметр для выделения контура изображения или понижения контрастности.

[] | Для точного захвата фотографий с полутонами установите для этого параметра подходящий уровень по шкале <->. Это может предотвратить появление эффекта муара (неравномерная градация и полосы).
[] | Для точного захвата текста или линий установите для этого параметра подходящий уровень по шкале <+>. Он лучше всего подходит для сканирования светокопий и очень бледных карандашных набросков.

Установка размера данных
Можно указать размер данных, использующийся при отправке сканированных изображений.

<Малый: Приоритет памяти> | Требуется небольшой объем памяти, но это приводит к понижению качества сканированных изображений.
<Стандартный> | Требуемый объем памяти и качество сканированного изображения имеют среднее значение по шкале <Малый: Приоритет памяти> и <Большой: Приоритет кач-ва изображения>.
<Большой: Приоритет кач-ва изображения> | Требуется большой объем памяти, но при этом можно получать сканированные изображения высокого качества.

Установка выводимых в файл изображений
Можно настроить уровень качества изображения путем установки значения гаммы и формата PDF (компактный) для цветного сканирования.
Зн.гамма для пер.в цв.
Уровень изображ. файла PDF (Компактный)
Зн.гамма для пер.в цв.
При отправке сканированных изображений на файловый сервер можно указать значение гаммы, если изображения, сканированные в режиме RGB, преобразуются в формат YCbCr. При отправке изображений оптимального качества отображения можно достичь путем установки значения гаммы, соответствующего этой настройке на принимающей стороне.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки сканирования> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Параметры выводимого файла изобр.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Значение гамма для передачи в цвете> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите значение гаммы клавишей [] или [] и нажмите [OK].
6.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
Уровень изображ. файла PDF (Компактный)
Выберите уровень изображения, если выбран формат файла PDF (компактный).
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки сканирования> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Параметры выводимого файла изобр.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Уровень изображ. файла PDF (Компактный)> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите режим установки клавишей [] или [] и нажмите [OK].
6.
Выберите уровень изображения клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Приоритет размера данных> | Требуется небольшой объем памяти, но это приводит к понижению качества сканированных изображений.
<Нормальная> | Требуемый объем памяти и качество сканированного изображения имеют среднее значение по шкале <Приоритет размера данных> и <Приоритет качества изображения>.
<Приоритет качества изображения> | Требуется большой объем памяти, но при этом можно получать сканированные изображения высокого качества.

7.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-0CA