» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Основная процедура отправки » Основные процедуры отправки факсов |

Основные процедуры отправки факсов
1.
Загрузите факс.
«Размещение документов»
«Поддерживаемые типы документов»
2.
Нажмите кнопку [].
3.
Установите нужные параметры сканирования.
«Изменение настроек сканирования (факс)»
Установленные здесь настройки применяются только при текущей операции отправки. Чтобы настройки применялись при всех операциях факса, выполните действия, описанные в разделе «Изменение настроек факса по умолчанию».
4.
Укажите адресата.
«Указание адресатов»
Укажите адресатов следующими способами:
выполнив ввод номера факса;
выбрав код кодированного набора;
выбрав групповой адрес;
в адресной книге;
в последовательной рассылке.
5.
Нажмите кнопку [] (Черно-белая).
При загрузке факсимильного документа в податчик
Начинается сканирование. Факс отправляется адресату по завершении сканирования.
При помещении факсимильного документа на стекло экспонирования
Выполните описанную ниже процедуру.

(1) | Выберите формат оригинального документа клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(2) | Положите следующую страницу на стекло для документов и нажмите клавишу [] (Черно-белая). Нажимайте [] (Черно-белая) для каждой страницы.
(3) | После завершения сканирования всех документов выберите <Начать отправку> клавишей [] или [] и нажмите [OK]. Факс отправлен адресату.

056S-05R