» Настройки сети » Основные настройки сети » Подключение к беспроводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw) » Настройка аппарата с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки) |

Настройка аппарата с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки)
Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторах беспроводной сети и/или точках доступа для подключения.
1.
Включите метод подключения по беспроводной локальной сети.
«Переключение подключения по беспроводной или проводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw)»
2.
Нажмите кнопку [] (Меню).
3.
Выберите <Настройки сети> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
4.
Выберите <Настройки беспроводной ЛВС> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Нажмите клавишу [OK].
6.
Выберите <Режим нажатия кнопки WPS> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
7.
Выберите <Да> клавишей [] и нажмите [OK].
8.
В течение двух минут нажмите и удерживайте нажатой кнопку WPS на маршрутизаторе беспроводной локальной сети или точке доступа около 5 секунд.

| Если появляется сообщение «Cannot find Access Point» (Не удается найти точку доступа), нажмите [OK], чтобы закрыть экран, и выполните процедуру, начиная с шага 6, еще раз.

9.
Убедитесь, что индикатор Wi-Fi мигает.
При обнаружении маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа начинает мигать индикатор Wi-Fi.
Показанный ниже экран отображается примерно 2 секунды, затем загорается индикатор Wi-Fi.

| Если появляется сообщение об ошибке, нажмите [OK], чтобы закрыть экран, и выполните процедуру, начиная с шага 6, еще раз. Если после повторной попытки не удается подключиться к точке доступа, см. следующий раздел: «Сообщения на экране»

10.
Подождите, пока аппарат автоматически настроит IP-адрес (прибл. 2 минуты).
Если требуется задать IP-адрес вручную, см. приведенную ниже информацию.
«Настройка адреса IPv4»
«Настройка адреса IPv6»
056S-0CU