» Копирование » Двустороннее копирование (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) » Копирование двустороннего документа на двух сторонах листа (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) |

Копирование двустороннего документа на двух сторонах листа (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)

См. раздел «Внимание (Комбинация настроек копирования)» перед началом копирования.

Можно печатать двухсторонние копии двусторонних документов.

ВАЖНО
Меры предосторожности при двустороннем копировании Не прикасайтесь к документу при создании двухсторонней копии, пока процесс копирования не будет завершен. После копирования на лицевой стороне документ частично выводится, откладывается и подается в аппарат снова для копирования на обратной стороне. Копирование на обратной стороне отпечатанного документа (ручная двусторонняя печать) Двустороннее копирование можно выполнить вручную с использованием отпечатанного документа. Поместите отпечатанный документ в универсальный лоток для копирования на оборотной стороне*. Чтобы выполнить копирование на оборотной стороне напечатанного документа, разгладьте загнутые края листов и загрузите их по одному в универсальный лоток.
* | Данная функция может использоваться только для листов, напечатанных на этом аппарате. Создание копии на напечатанной стороне невозможно.

1.
Разместите документ.
«Размещение документов»
«Поддерживаемые типы документов»
2.
Нажмите кнопку [].
3.
Выберите <2-сторонний> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <2->2-стор.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Указание способа открытия оригинала или копии

(1) | Выберите <Настройки формата> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(2) | Выберите <2->2-стор.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(3) | Выберите ориентацию оригинального документа клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(4) | Выберите способ открытия оригинального документа клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(5) | Выберите способ открытия напечатанного документа клавишей [] или [] и нажмите [OK].

5.
Нажмите клавишу [] (Цветная) или [] (Черно-белая).
056S-04U