» Список меню настройки » Содержимое параметров меню » Общие настройки |

Общие настройки

ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения о настройках меню приводятся в следующей таблице Настройки по умолчанию выделены жирным шрифтом. Параметры или значения с отметкой «*2» появляются только в модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn. Параметры или значения с отметкой «*3» появляются только в модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw. Настройки или значения, отмеченные знаком «*6» могут не отображаться. Их доступность зависит от используемых дополнительных аксессуаров.

Автовыбор кассеты
Можно указать, должен ли источник бумаги распознаваться для автовыбора. Настройки можно указать для каждой функции.

Копирование
Универсальный лоток: Выкл., Вкл. Кассета 1: Выкл., Вкл. Кассета 2*6: Выкл., Вкл.

Принтер
Кассета 1: Выкл., Вкл. Кассета 2*6: Выкл., Вкл.

Факс*3
Универсальный лоток: Выкл., Вкл. Кассета 1: Выкл., Вкл. Кассета 2*6: Выкл., Вкл.

Другое
Универсальный лоток: Выкл., Вкл. Кассета 1: Выкл., Вкл. Кассета 2*6: Выкл., Вкл.

«Установка источника бумаги, используемого для каждой функции»
Переключение способа подачи бумаги*2
При печати на бумаге с предварительно напечатанным логотипом можно выполнить печать с правильной настройкой положения логотипа, не заменяя бумагу в источнике бумаги в режиме односторонней или двусторонней печати. Эти настройки можно указать для каждого источника бумаги.

Универсальный лоток: Приоритет скорости печати, Приоритет стороны печати Кассета 1: Приоритет скорости печати, Приоритет стороны печати Кассета 2*6: Приоритет скорости печати, Приоритет стороны печати

«Выбор стороны для печати (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)»
056S-0K7