» Обслуживание » Настройка » Коррекция градации » Коррекция скопированных изображений » Внимание (Коррекция градации) |

Внимание (Коррекция градации)

ВАЖНО
Правильно загружайте тестовую диаграмму. Если пробная распечатка отсканирована неправильно, нельзя надлежащим образом выполнить коррекцию. Проверьте температуру места установки. Если в комнате низкая температура, коррекция может выполняться неправильно.

ПРИМЕЧАНИЕ
Счетчик для тестовой диаграммы Она считается как цветной отпечаток.
Время полной настройки MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: около 220 секунд MF8080Cw/MF8040Cn: около 325 секунд
Время быстрой настройки MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: около 60 секунд MF8080Cw/MF8040Cn: около 100 секунд
Время коррекции скопированного изображения MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: около 165 секунд MF8080Cw/MF8040Cn: около 255 секунд

056S-0S7