» Технические характеристики » Технические характеристики аппарата |

Технические характеристики аппарата

Технические характеристики аппарата
Тип | Персональный настольный
Источник питания | 220 – 240 В, 50/60 Гц (требования к питанию зависят от страны, в которой был приобретен аппарат.)
Потребляемая мощность | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn Максимум: 1200 Вт или менее Среднее потребление в режиме ожидания: Прибл. 23 Вт. Среднее потребление в спящем режиме: Прибл. 1,8 Вт (прибл. 2,5 Вт при беспроводных соединениях) Когда главный переключатель питания выключен: 0,5 Вт или менее MF8080Cw/MF8040Cn Максимум: 900 Вт или менее Среднее потребление в режиме ожидания: Прибл. 15 Вт. Среднее потребление в спящем режиме: Прибл. 2,2 Вт (прибл. 2,7 Вт при беспроводных соединениях) Когда главный переключатель питания выключен: 0 Вт
Время прогрева | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn 23 сек. или менее* (Температура: 20 °C, относительная влажность: 65 %; с момента включения переключателя питания аппарата до появления экрана режима ожидания) MF8080Cw/MF8040Cn 30 сек. или менее* (Температура: 20 °C, относительная влажность: 65 %; с момента включения переключателя питания аппарата до появления экрана режима ожидания)
* | Время прогрева может зависеть от условий в среде установки аппарата.
Вес | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn Главный блок (включая картридж с тонером): прибл. 31 кг MF8080Cw/MF8040Cn Главный блок (включая картридж с тонером): прибл. 26 кг
Габариты (Ш x Д x В) | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn В обычном состоянии 430 мм x 484 мм x 479 мм Когда установлен дополнительный блок Подающее устройство кассетного типа V1 430 мм x 484 мм x 579 мм Когда установлена дополнительная телефонная трубка 510 мм x 484 мм x 479 мм MF8080Cw/MF8040Cn В обычном состоянии 430 мм x 484 мм x 429 мм Когда установлена дополнительная телефонная трубка 510 мм x 484 мм x 429 мм
Пространство для установки (Ш x Д) | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn В обычном состоянии 674 мм x 1327 мм x 851 мм Когда установлен дополнительный блок Подающее устройство кассетного типа V1 679 мм x 1327 мм x 951 мм Когда установлена дополнительная телефонная трубка 710 мм x 1327 мм x 851 мм MF8080Cw/MF8040Cn В обычном состоянии 674 мм x 1229 мм x 801 мм Когда установлена дополнительная телефонная трубка 710 мм x 1229 мм x 801 мм
Условия эксплуатации | Температура: 10 – 30 °C Относительная влажность: от 20 % до 80 % (без конденсации)
Совместимость цветов | Полный цвет
Градация оттенков | 256 градаций
Разрешенные документы | «Поддерживаемые типы документов»
Разрешенная бумага | «Поддерживаемые типы бумаги»
Диапазон печати | «Область печати»
Диапазон сканирования | «Область сканирования»

056S-03J