» Сканирование » Scanning Paper Documents and Saving Them to a Computer (USB & Network Connection) » Использование программы ScanGear MF » Использование расширенного режима |

Использование расширенного режима
Сканирование с использованием расширенного режима
Панель инструментов расширенного режима
Различные настройки расширенного режима
Сканирование с использованием расширенного режима
1.
Отобразите программу ScanGear MF.
Запустите программу ScanGear MF одним из перечисленных ниже методов.
Выбор [Display the Scanner Driver] (Отобразить драйвер сканера) в программе MF Toolbox
Запуск из приложения
2.
Щелкните [Advanced Mode] (Расширенный режим).
3.
Выполните настройку различных параметров.
Предпочтительные параметры
Настройки ввода
Настройки вывода
Параметры изображения
Параметры цвета
Настройки
4.
Щелкните [Preview] (Предварительный просмотр).
Откроется изображение для предварительного просмотра.

| Выполнить предварительный просмотр документа, загруженного в податчик, нельзя.

5.
Можно указать область сканирования документа путем создания рамки обрезки.
«Создание рамки обрезки»
6.
Нажмите [Scan] (Сканировать).
Панель инструментов расширенного режима

| Для выполнения всех операций на панели инструментов необходимо наличие изображения для предварительного просмотра.

[] (Очистить) | Удаление изображения для предварительного просмотра. Настройки панели инструментов и цвета будут сброшены.
[] (Обрезка) | Указание области сканирования.
[] (Переместить) | Перемещение увеличенного изображения.
[] (Масштаб) | Увеличение или уменьшение изображения для предварительного просмотра. Нажатие левой кнопкой мыши Увеличивает изображение. Нажатие правой кнопкой мыши Уменьшает изображение.
[] (Поворот влево) | Поворот изображения на 90 градусов влево.
[] (Поворот вправо) | Поворот изображения на 90 градусов вправо.
[] (Информация) | Отображение информации об отсканированном изображении.
[] (Автоматическая обрезка) | Автоматический выбор области обрезки изображения. «Создание рамки обрезки»
[] (Удалить рамку обрезки) | Удаление выбранных рамок обрезки.
[Select All Crops] (Выбрать все обрезки) | Ко всем рамкам обрезки применяются настройки, заданные на вкладке [Advanced Mode] (Расширенный режим).
[Zoom] (Масштаб) | Повторное сканирование имеющей фокус области обрезки изображения для предварительного просмотра с большим уровнем увеличения. После нажатия эта кнопка меняется на [Undo] (Отменить).

Различные настройки расширенного режима
Предпочтительные параметры
Можно зарегистрировать параметры ввода, параметры вывода, параметры изображения, параметры цвета и расширенные настройки в качестве набора предпочтительных параметров. Зарегистрированные предпочтительные параметры могут быть применены к итоговому изображению для предварительного просмотра области сканирования.

ВАЖНО
Элементы, которые нельзя зарегистрировать в предпочтительных параметрах Значения ширины и высоты в разделах [Input Settings] (Настройки ввода) и [Output Settings] (Настройки вывода) Активация кнопки [] (соблюдение соотношения ширины и высоты) в разделе [Input Settings] (Настройки ввода) Значение [%] (Масштаб) в разделе [Output Settings] (Настройки вывода)

[User Defined] (Задано пользователем) | Указание значения для каждой настройки.
[Default] (По умолчанию) | Сброс текущего параметра и восстановление значения по умолчанию. Изображение для предварительного просмотра будет удалено.
[Add/Delete] (Добавить/удалить) | Отображение диалогового окна [Add/Delete Favorite Settings] (Добавление/удаление предпочтительных параметров). Можно назвать и зарегистрировать текущие параметры изображения для предварительного просмотра. Этот элемент не отображается, если изображение для предварительного просмотра отсутствует.

Настройки ввода

[Original Input Method] (Способ ввода оригинала) | Выбор метода ввода из следующих параметров. [Platen Glass] (Стекло для документов) [ADF (1-sided)] (УАП (1-сторонний)) [ADF (2-sided)] (УАП (2-сторонний)) (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)
ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении этой настройки после предварительного просмотра Изображение для предварительного просмотра будет удалено.
[Input Size] (Формат ввода) | Выбор формата сканируемого документа.
ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении этой настройки после предварительного просмотра Изображение для предварительного просмотра будет удалено.
Если для параметра [Original Input Method] (Способ ввода оригинала) выбрано значение [Platen Glass] (Стекло для документов) или [ADF (1-sided)] (УАП (1-сторонний)), можно также ввести значения для указания формата. (Ширина): Ширина формата ввода. (Высота): Высота формата вывода.
ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение единиц измерения Выберите значение [Pixel] (Пиксель), [Inch] (Дюйм) или [Millimeter] (Миллиметр) из раскрывающегося списка справа. Ограничения сканирования данных изображений Объем сканируемых данных изображения зависит от используемого приложения. Если значение параметра сканирования превышает 21 000 x 30 000 пикселей, изображение не может быть отсканировано. Минимальные значения параметров для изображений Минимальное значение составляет 4 x 4 пикселя. (Оно может быть указано, если для параметра [Output Resolution] (Разрешение вывода) выбрано значение 25 dpi.) Соблюдение текущего соотношения ширины и высоты изображения Щелкните [].
[] (Ориентация оригинала) | Отображение направления сканируемой бумаги. Отображаемый значок зависит от значений параметров [Original Input Method] (Способ ввода оригинала), [Input Size] (Формат ввода) и [Orientation] (Ориентация).
[Orientation] (Ориентация) | Щелкните для указания ориентации документа. При выборе параметра [ADF (2-sided)] (УАП (2-сторонний)) в разделе [Original Input Method] (Способ ввода оригинала) можно также указать [Binding Location] (Расположение переплета). При выборе параметра [Platen Glass] (Стекло для документов) в разделе [Original Input Method] (Способ ввода оригинала) данная настройка недоступна.
[Color Mode] (Цветной режим) | Выбор типа документа и способа его сканирования. [Black and White] (Черно-белый) Для вывода монохромных документов. Цвет изображения разделяется на черный и белый на определенном уровне (пороге), и изображение выводится в двух цветах. Инструкции по указанию порогового значения см. в разделе «Параметры цвета». [Grayscale] (Оттенки серого) Для сканирования черно-белых фотографий или монохромных изображений. Изображение выражается уровнями (от 0 до 255) черного и белого цветов. [Color] (Цвет) Для сканирования цветных фотографий. Изображение выражается 256 уровнями (8 бит) красного (R), зеленого (G) и синего (B) цвета. [Color (Documents)] (Цвет (документы)) Для сканирования документов, содержащих текст или таблицы. Изображение выражается 256 уровнями (8 бит) красного (R), зеленого (G) и синего (B) цвета. [Text Enhanced] (Улучшенный текст) Для четкого сканирования текста. Выберите для сканирования текста с помощью программы оптического распознавания текста. Изображение отображается 2 цветами — черным и белым.

Настройки вывода

[Output Resolution] (Разрешение вывода) | Выберите разрешение сканирования из раскрывающегося списка или введите значение от 25 до 9600 точек на дюйм, чтобы определить разрешение сканирования. Если используется податчик , введите значение от 25 до 600 точек на дюйм. «Определение разрешения»
[Output Size] (Формат вывода) | Выбор формата вывода отсканированного изображения. Если выбран параметр [Add/Delete] (Добавить/удалить) Откроется диалоговое окно [Add/Delete the Output Size] (Добавление/удаление формата вывода), позволяющее добавить и удалить настраиваемый формат вывода. «Использование простого режима» Если выбран параметр [Flexible] (Настраиваемый) Введите значения для ширины, высоты или [%] (Масштаб). Соотношение ширины и высоты пропорционально значениям ширины и высоты в разделе [Input Settings] (Настройки ввода). Фактическое разрешение сканирования зависит от значения, указанного для настройки [%]. Для настройки [%] можно ввести значение от 25 до 38 400, однако верхняя граница зависит от значения [Output Resolution] (Разрешение вывода). Нажмите [] для изменения ориентации макета (на альбомную или книжную). Если выбрано значение [Flexible] (Настраиваемый), эту кнопку использовать нельзя.
[Data Size] (Размер данных) | Отображение данных отсканированного изображения с использованием заданных настроек.

Параметры изображения

[Auto Tone] (Автоматическая настройка тона) | Если установлено значение [On] (Вкл), цветовой тон изображения настраивается автоматически. Эту настройку можно применять, когда отображается изображение для предварительного просмотра.
ПРИМЕЧАНИЕ
Условия для указания настройки Данная настройка доступна, если в меню [Color Mode] (Цветной режим) выбраны параметры [Color] (Цвет), [Color (Documents)] (Цвет (документы)) или [Grayscale] (Оттенки серого). Настройки
[Reduce Dust and Scratches] (Убрать пыль и царапины) | Уменьшение следов пыли и царапин на фотографиях. [None] (Нет) Без уменьшения следов пыли и царапин. [Low] (Низкое) Устранение только мелкой пыли и царапин. [Medium] (Средняя) В большинстве случаев рекомендуется использовать эту настройку. [High] (Высокое) Устранение крупной пыли и царапин. При этом могут быть удалены мелкие детали изображения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Условия для указания настройки Данная настройка доступна, если в меню [Color Mode] (Цветной режим) выбраны параметры [Color] (Цвет), [Color (Documents)] (Цвет (документы)) или [Grayscale] (Оттенки серого).
[Fading Correction] (Коррекция выцветания) | Коррекция выцветших изображений. При выборе этого параметра увеличивается насыщенность тусклых изображений, что сделает их более яркими. Эту настройку можно применять, когда отображается изображение для предварительного просмотра. [None] (Нет) Коррекция выцветания не выполняется. [Low] (Низкая) Незначительное исправление выцветших изображений. [Medium] (Средняя) В большинстве случаев рекомендуется использовать эту настройку. [High] (Высокая) Значительная коррекция выцветших изображений. При этом может измениться тон изображения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Условия для указания настройки Данная настройка доступна, если в меню [Color Mode] (Цветной режим) выбраны параметры [Color] (Цвет), [Color (Documents)] (Цвет (документы)) или [Grayscale] (Оттенки серого). Настройки
[Grain Correction] (Коррекция зернистости) | Сглаживание зернистости пленки на изображении, снятом с помощью высокочувствительной пленки. Это приводит к сглаживанию тонов и повышению общего качества. [None] (Нет) Коррекция зернистости не выполняется. [Low] (Низкая) Выберите этот параметр при незначительной зернистости картинки. [Medium] (Средняя) Как правило, рекомендуется использовать эту настройку. [High] (Высокая) Сглаживание даже значительной зернистости картинки. При этом может снизиться резкость изображения и качество тонов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Условия для указания настройки Данная настройка доступна, если в меню [Color Mode] (Цветной режим) выбраны параметры [Color] (Цвет), [Color (Documents)] (Цвет (документы)) или [Grayscale] (Оттенки серого). Предварительный просмотр Эта настройка не отображается.
[Use Unsharp Mask] (Использовать функцию скрытия нечеткости) | Если выбран этот параметр, контур изображения подчеркивается, что делает его более резким. Этот параметр эффективен, например, при сканировании фотографий с нечетким фокусом.
ПРИМЕЧАНИЕ
Условия для указания настройки Данная настройка доступна, если в меню [Color Mode] (Цветной режим) выбраны параметры [Color] (Цвет), [Color (Documents)] (Цвет (документы)) или [Grayscale] (Оттенки серого).
[Use Descreen] (Использовать функцию удаления растра) | Выберите этот параметр, чтобы уменьшить искажение (муар) во время сканирования распечатанных фотографий и рисунков.
ПРИМЕЧАНИЕ
Условия для указания настройки Данная настройка доступна, если в меню [Color Mode] (Цветной режим) выбраны параметры [Color] (Цвет), [Color (Documents)] (Цвет (документы)) или [Grayscale] (Оттенки серого).
Если выбран параметр [Use Unsharp Mask] (Использовать функцию скрытия нечеткости) Даже если выбран параметр [Use Descreen] (Использовать функцию удаления растра), небольшой эффект муара все же может остаться. В таком случае снимите флажок [Use Unsharp Mask] (Использовать функцию скрытия нечеткости).
Применение новой настройки Повторно отсканируйте документ.
[Black Text Correction] (Коррекция черного текста) | Если этот флажок установлен, контур черного текста подчеркивается.

Параметры цвета
С помощью кнопок параметров цвета можно настроить яркость и контрастность всего изображения, указать светлые и темные участки, а также настроить контрастность и баланс изображения.
Отображаемые кнопки параметров цвета зависят от значения настройки [Color Mode] (Цветной режим). Если выбрано [Text Enhanced] (Улучшенный текст), кнопки параметров цвета не отображаются.
При нажатии кнопки параметров цвета появляется диалоговое окно, в котором можно указать соответствующий параметр. Щелкните [Reset] (Сброс), чтобы установить для всех параметров цвета значения по умолчанию.
Для настройки [Color Mode] (Цветной режим) выбрано значение [Color] (Цвет), [Color (Documents)] (Цвет (документы)) или [Grayscale] (Оттенки серого):
Для настройки [Color Mode] (Цветной режим) выбрано значение [Black and White] (Черно-белый):
Выбрав [Add/Delete] (Добавить/удалить) из раскрывающегося меню, можно зарегистрировать набор параметров цвета. Подробнее см. в разделе «Раскрывающийся список «Кривая тона и порог»».
Яркость/контрастность
В этом диалоговом окне можно настраивать уровни яркости и контрастности изображения.
Щелкните [], чтобы выполнить настройку яркости и контрастности с помощью диаграмм.

[Channel] (Канал) | Выберите цвет для настройки ([Red] (Красный), [Green] (Зеленый) или [Blue] (Синий)) или выберите [Master] (Общий), чтобы настроить все три цвета вместе, если для параметра [Color Mode] (Цветной режим) выбрано значение [Color] (Цвет) или [Color (Documents)] (Цвет (документы)). Если для параметра [Color Mode] (Цветной режим) выбрано значение [Grayscale] (Оттенки серого), настройте серый цвет.
[Brightness] (Яркость) | Настройте яркость путем перемещения элемента [] бегунка или ручного ввода значений от -127 до 127.
[Contrast] (Контрастность) | Настройте контрастность путем перемещения элемента [] бегунка или ручного ввода значений от -127 до 127.
[Reset] (Сброс) | Сброс всех текущих параметров и восстановление их значений по умолчанию.

Гистограмма
Можно проверить количество кластеров данных на каждом уровне яркости. Можно указать самый темный и самый светлый уровень в изображении, урезать уровни и увеличить середину тонального диапазона изображения.

[Channel] (Канал) | Выберите цвет для настройки ([Red] (Красный), [Green] (Зеленый) или [Blue] (Синий)) или выберите [Master] (Общий), чтобы настроить все три цвета вместе, если для параметра [Color Mode] (Цветной режим) выбрано значение [Color] (Цвет) или [Color (Documents)] (Цвет (документы)). Если для параметра [Color Mode] (Цветной режим) выбрано значение [Grayscale] (Оттенки серого), настройте серый цвет.
[] (Инструмент «пипетка» для черной точки) | Нажмите эту кнопку и укажите область, которую нужно затемнить больше всего, щелкнув на изображении для предварительного просмотра (на выбранной области обрезки). Можно также вручную ввести значение от 0 до 245 или переместить элемент [] бегунка.
[] (Инструмент «пипетка» для точки среднего тона) | Нажмите эту кнопку и укажите область, в которой нужно создать полутон, щелкнув на изображении для предварительного просмотра (на выбранной области обрезки). Можно также вручную ввести значение от 5 до 250 или переместить элемент [] бегунка.
[] (Инструмент «пипетка» для белой точки) | Нажмите эту кнопку и укажите область, которую нужно осветлить больше всего, щелкнув на изображении для предварительного просмотра (на выбранной области обрезки). Можно также вручную ввести значение от 10 до 255 или переместить элемент [] бегунка.
[] (Инструмент «пипетка» для баланса серого) | Для настройки цветных изображений нажмите эту кнопку и укажите область, в которой нужно настроить баланс серого, щелкнув на изображении для предварительного просмотра (на выбранной области обрезки). Серый цвет на отсканированном изображении становится полутоном, а остальные цвета воспроизводятся без изменений.
[Reset] (Сброс) | Сброс всех текущих параметров и восстановление их значений по умолчанию.

Настройки кривой тона
Это диалоговое окно позволяет настроить яркость отдельной области изображения путем выбора типа кривой тона.

[Channel] (Канал) | Выберите цвет для настройки ([Red] (Красный), [Green] (Зеленый) или [Blue] (Синий)) или выберите [Master] (Общий), чтобы настроить все три цвета вместе, если для параметра [Color Mode] (Цветной режим) выбрано значение [Color] (Цвет) или [Color (Documents)] (Цвет (документы)). Если для параметра [Color Mode] (Цветной режим) выбрано значение [Grayscale] (Оттенки серого), настройте серый цвет.
[Select Tone Curve] (Выбор кривой тона) | Выберите тип кривой тона из указанных значений: [No Correction] (Без коррекции), [Over Exposure] (Завышенная экспозиция), [Under Exposure] (Недостаточная экспозиция), [High Contrast] (Высокая контрастность) и [Invert the Negative/Positive Image] (Инвертировать цвета изображения).
[Reset] (Сброс) | Сброс всех текущих параметров и восстановление их значений по умолчанию.

Окончательный просмотр
Это диалоговое окно позволяет подтвердить параметры цвета.
Порог
Можно настроить пороговое значение. Настроив пороговое значение, можно увеличить резкость символов в текстовом документе и уменьшить количество печатаемых фоновых элементов, например в газетах.

ПРИМЕЧАНИЕ
Порог Яркость цветных и серых изображений выражается значением от 0 до 255, яркость черно-белых изображений — белым или черным, включая цвета между черным и белым. Граница, разделяющая цвета на белый и черный, называется «Порог».

[Threshold Level] (Пороговый уровень) | Настройте уровень порога путем перемещения элемента [] бегунка или ручного ввода значения от 0 до 255.
[Reset] (Сброс) | Сброс текущего параметра и восстановление значения по умолчанию.

Раскрывающийся список «Кривая тона и порог»
Можно сохранить параметры цвета в рамке обрезки. Если рамки обрезки отсутствуют, сохраняются настройки всей области предварительного просмотра. Также можно прочитать сохраненные настройки, чтобы применить их к выбранной рамке обрезки.

[Custom] (Специальный) | Можно указать значение для каждой настройки. Настройки могут быть изменены даже после применения.
[Add/Delete] (Добавить/удалить) | Служит для открытия диалогового окна [Add/Delete Tone Curve Settings] (Добавление/удаление настроек кривой тона) (если для параметра [Color Mode] (Цветной режим) выбрано значение [Black and White] (Черно-белый), открывается диалоговое окно [Add/Delete Threshold Settings] (Добавление/удаление пороговых значений)). В этом диалоговом окне можно присвоить имя набору параметров цвета и зарегистрировать его.

Настройки
Если щелкнуть [Preferences] (Настройки) на вкладке [Advanced Mode] (Расширенный режим), откроется диалоговое окно [Preferences] (Настройки). Можно изменять настройки сканирования и предварительного просмотра.
Вкладка [Preview] (Предварительный просмотр)

[Preview at the Start of ScanGear] (Просмотр перед запуском ScanGear) | Выполнение предварительного просмотра при открытии программы ScanGear MF. [Automatically Execute Preview] (Автоматическое выполнение просмотра) Предварительный просмотр запускается автоматически при открытии программы ScanGear MF. [Display Saved Preview Image] (Отображение сохраненного изображения для предварительного просмотра) Отображение последнего просмотренного изображения. [None] (Нет) Изображение для предварительного просмотра не отображается.
[Cropping Frame on Previewed Images] (Рамка обрезки на изображениях для предварительного просмотра) | Установка способа отображения рамки обрезки во время предварительного просмотра изображений. [Execute Auto Cropping on Previewed Images] (Автом. обрезка предв. изображений) Изображение будет автоматически обрезано в соответствии с размером документа. [Display the Last Frame on Previewed Images] (Отображение последней рамки изображения для предварительного просмотра) Отображение последней рамки. [None] (Нет) Рамка не отображается.

Вкладка [Scan] (Сканирование)

[Scan without Using ScanGear's Window] (Сканирование без использования окна программы ScanGear) | При использовании приложения, такого как программа распознавания текста, которое не отображает окно ScanGear MF при сканировании, документы сканируются с настройками данного приложения. Если нужно выполнить сканирование в определенном цветовом режиме без использования настроек приложения, задайте данный параметр. [Color Mode (Text and Table)] (Цветной режим (текст, таблица)) Документ сканируется в режиме, эквивалентном параметру [Color (Documents)] (Цвет (документы)) настройки [Color Mode] (Цветной режим), вне зависимости от настроек приложения. [Text Enhanced] (Улучшенный текст) Документ сканируется в режиме, эквивалентном параметру [Text Enhanced] (Улучшенный текст) настройки [Color Mode] (Цветной режим), вне зависимости от настроек приложения.
[Automatically Quit ScanGear after Scanning] (Автоматический выход из программы ScanGear после сканирования) | Если выбран этот элемент, диалоговое окно [ScanGear MF] закрывается автоматически после сканирования. В зависимости от используемого приложения, иногда программа ScanGear MF закрывается автоматически после сканирования независимо от значения этого параметра.

Вкладка [Color Settings] (Параметры цвета)

[Color Correction] (Корректировка цвета) | Выбор типа коррекции цветов. [Recommended] (Рекомендуемое) Четкое воспроизведение тона документа на экране. [Color Matching] (Сопоставление цветов) Настройка цветов в соответствии с цветами сканера, монитора и цветного принтера. Если этот элемент выбран, кнопки параметров цвета на вкладке [Advanced Mode] (Расширенный режим) будут отключены. Данная настройка доступна, если в меню [Color Mode] (Цветной режим) выбраны параметры [Color] (Цвет), [Color (Documents)] (Цвет (документы)) или [Grayscale] (Оттенки серого).
[Always Execute the Auto Tone] (Всегда выполнять автоматическую настройку тона) | Автоматическая коррекция цвета изображения выполняется при любых обстоятельствах. Данная настройка доступна, если в меню [Color Mode] (Цветной режим) выбраны параметры [Color] (Цвет), [Color (Documents)] (Цвет (документы)) или [Grayscale] (Оттенки серого).
[Monitor Gamma] (Гамма монитора) | Настройка гаммы. Можно указать значение гаммы (от 0,10 до 10,00) монитора, на котором отображается отсканированное изображение. Эта настройка не отражается на результатах сканирования, если для настройки [Color Mode] (Цветной режим) выбрано значение [Black and White] (Черно-белый).
ПРИМЕЧАНИЕ
Для настройки [Color Correction] (Корректировка цвета) выбрано значение [Color Matching] (Сопоставление цветов). Значение параметра [Monitor Gamma] (Гамма монитора) является фиксированным и составляет 1,80.

Вкладка [Scanner] (Сканер)

[Select Folder Where Temporary Files are Saved] (Выбор папки для сохранения временных файлов) | Указание папки для временного сохранения изображений. Нажмите кнопку [Browse] (Обзор), чтобы указать папку для сохранения файла.
[Sound Settings] (Параметры звука) | Установка воспроизведения сканером музыки во время сканирования или воспроизведения звука по завершении сканирования. [Play Music During Scanning] (Музыкальное сопровождение сканирования) Воспроизведение музыки во время сканирования. Нажмите кнопку [Browse] (Обзор) и укажите звуковой файл. [Play Sound When Scanning is Completed] (Звуковой сигнал по окончании сканирования) Воспроизведение музыки по окончании сканирования. Нажмите кнопку [Browse] (Обзор) и укажите звуковой файл. Можно указать следующие типы файлов: MIDI-файлы (*.mid, *.rmi, *.midi) Аудиофайлы (*.wav, *.aif, *.aiff) MP3-файлы (*.mp3)
[Test Scanner] (Тест сканера) | Можно проверить, правильно ли работает сканер. Откроется диалоговое окно [Scanner Diagnostics] (Диагностика сканера). Нажмите кнопку [Start] (Пуск).

056S-0AE