» Настройки сети » Дополнительные настройки сети » Настройка скорости и двусторонней связи |

Настройка скорости и двусторонней связи
Выберите способ связи и тип соединения Ethernet.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки сети> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Настройки драйвера Ethernet> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Автоопределение> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите автообнаружение клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Выкл.> | Выбор режима связи и типа Ethernet вручную. Перейдите к шагу 6.
<Вкл.> | Автоматический выбор режима связи (полудуплексная/полнодуплексная) и типа сети Ethernet (100Base-TX/10Base-T). Перейдите к шагу 11..

6.
Выберите <Режим связи> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
7.
Выберите режим связи клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Полудуплексная связь> | Отправка и прием данных выполняются в обоих направлениях, но не одновременно.
<Полнодуплексная связь> | Отправка и прием данных выполняются одновременно в обоих направлениях.

8.
Выберите <Тип Ethernet> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
9.
Выберите тип Ethernet клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<10 Base-T> | Установка подключений 10Base-T.
<100 Base-TX> | Установка подключений 100Base-TX.

10.
Выберите <Применить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
11.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
12.
Перезапустите аппарат.
Выключите аппарат и подождите как минимум 10 секунд, прежде чем включить его снова.
056S-0F6