» Обслуживание » Настройка » Повышение качества результатов печати для определенного типа бумаги (Особая обработка бумаги) » Улучшение фиксации тонера для 2-сторонней печати (Настройки 2-сторонней печати вручную) |

Улучшение фиксации тонера для 2-сторонней печати (Настройки 2-сторонней печати вручную)
Укажите этот параметр, если при печати на обратной стороне отпечатанной бумаги отпечаток получается светлым. Эту настройку можно указать для каждого источника бумаги.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
С помощью клавиш [] и [] выберите пункт <Настройка/Обслуживание>, затем нажмите [OK].
3.
Выберите Особая обработка с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
4.
Подтвердите, что выбран параметр <Особая обработка бумаги>, а затем нажмите [OK].
5.
Подтвердите, что выбран параметр <Настройки 2-сторонней печати вручную>, а затем нажмите [OK].
6.
Выберите кассету для бумаги клавишей [] или [] и нажмите [OK].
7.
Выберите параметр <Выкл.> или <Вкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Выкл.> | Печать без изменения фиксации тонера.
<Вкл.> | Печать с изменением фиксации тонера.

8.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-0SE