» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Изменение настроек факса (настройки, которые можно указать с помощью кнопки [Меню]) » Настройка параметров приема » Удаленный прием |

Удаленный прием
Укажите, следует ли дистанционно принимать факсы путем набора идентификационного номера с использованием интерактивного автоответчика внешнего телефона, подключенного к аппарату, при получении входящего вызова. При использовании импульсной линии нажмите клавишу [] (Тон), а затем наберите ИД удаленного приема.
Доступ к параметру
[] (Меню) -> <Настройки факса> -> <Настройки ф-ии приема> -> <Удаленный прием>
Настройки
(Полужирным шрифтом: настройка по умолчанию*)

Выкл. | Отключение дистанционного получения.
Вкл. | ИД удаленного приема: 00 – 25 – 99 | Включение дистанционного приема. Идентификационный номер можно указать в разделе <ИД удаленного приема>.

* Данное значение варьируется в зависимости от страны, в которой используется аппарат.
056S-07Y