» Основные операции » Установка источника бумаги, используемого для каждой функции |

Установка источника бумаги, используемого для каждой функции
Можно указать, необходимо ли использовать кассету для бумаги или универсальный лоток (отверстие для ручной подачи) в качестве источника бумаги для каждой функции. Кроме того, если в источник бумаги при непрерывной печати не загружена бумага, она будет автоматически подаваться из другого источника, в который загружена бумага того же формата.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Общие настройки> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Автовыбор кассеты> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите необходимую функцию клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите источник бумаги клавишей [] или [] и нажмите [OK].
<Кассета 2> отображается, только если установлена дополнительная кассета для бумаги (кассета 2) в модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn.
Если на шаге 4 выбран параметр <Принтер>, сообщение <Универсальный лоток> не отображается. Универсальный лоток установлен для автоматического выбора.
6.
Выберите, необходимо ли установить для автоматического выбора кассету, с помощью клавиши [] или [] и нажмите [OK].

<Выкл.> | Кассета для бумаги не распознается для автовыбора. (Для нескольких кассет, отличных от <Универсальный лоток>, одновременно нельзя установить значение <Выкл.>.)
<Вкл.> | Источник бумаги распознается для автовыбора.

7.
Выберите <Применить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Если пункт <Применить> затенен
Укажите параметры <Кассета 1> или <Кассета 2> для установки значения <Вкл.>.

8.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-02L