» Технические характеристики » Технические характеристики беспроводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw) |

Технические характеристики беспроводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw)

Технические характеристики беспроводной локальной сети
Стандарт | IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11n*
Схема передачи | Система DS-SS/система OFDM
Диапазон частот | 2412 – 2472 МГц
Скорость передачи данных | IEEE802.11g 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с IEEE802.11b 1/2/5,5/11 Мбит/с IEEE802.11n Не подтверждено SGI 20 МГц: 6,5/13/19,5/26/39/52/58,5/65 Мбит/с Подтверждено SGI 20 МГц: 7,2/14,4/21,7/28,9/43,3/57,8/72,2 Мбит/с Не подтверждено SGI 40 МГц: 13,5/27/40,5/81/108/121,5/135 Мбит/с Подтверждено SGI 40 МГц: 15/30/45/60/90/120/150 Мбит/с
Режим связи | Режим инфраструктуры
Безопасность | WEP, WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)

* | WPS (Wi-Fi Protected Setup), подключение можно установить путем настройки параметров вручную.

056S-03K