» Основные операции » Компоненты и их функции » Передняя сторона |

Передняя сторона
MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn
MF8080Cw/MF8040Cn

(1) | Направляющие для документов Служат для настройки на ширину документа.
(2) | Податчик Податчик может выполнять непрерывное автоматическое сканирование документов.
(3) | Панель управления Служит для управления аппаратом. «Панель управления»
(4) | Передняя крышка
(5) | Универсальный лоток (отверстие для ручной подачи) Используйте лоток при печати из лотка. «Универсальный лоток (отверстие для ручной подачи)»
(6) | Кассета для бумаги Служит для загрузки бумаги. «Кассета для бумаги»
(7) | Лоток подачи документов Служит для размещения документа.
(8) | Удлинитель лотка Выдвиньте удлинитель лотка, если бумага (например, формата Legal) свисает с лотка подачи документов.
(9) | Лоток для вывода документов Служит для вывода документов.
(10) | Переключатель питания Служит для включения и выключения питания.
(11) | Вентиляционные отверстия
(12) | Динамик
(13) | Ручки для перемещения
(14) | Область сканирования Служит для сканирования документов, поступающих из податчика.
(15) | Выводной лоток Служит для вывода отпечатанных листов, например копий, распечаток и факсов, из выводного лотка.
(16) | Стекло для документов Служит для размещения документа.
(17) | Разъем для запоминающего устройства USB Служит для сохранения отсканированных документов на запоминающем устройстве USB.
(18) | Транспортировочная направляющая для ручной подачи

056S-00F