» Безопасность » Ввод PIN-кода для печати (защищенная печать) (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) » Настройка защищенной печати |

Настройка защищенной печати
Регистрация с помощью панели управления

ВАЖНО
После настройки Перезапустите аппарат, чтобы параметры вступили в силу.

1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Параметры системы> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Настройки защищенной печати> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Вкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Выкл.> | Защищенная печать недоступна.
<Вкл.> | Защищенная печать доступна.

5.
Выберите параметр клавишей [] или [] и нажмите [OK].

| Укажите интервал времени для удаления задания защищенной печати, ожидающего ввод данных для печати. Можно указать значение от 10 до 240 минут с шагом в одну минуту.

6.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
7.
Перезапустите аппарат.
Параметры вступают в силу после перезапуска аппарата.
056S-0HR