» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Полезные функции » Отправка факса за границу (добавление пауз) |

Отправка факса за границу (добавление пауз)
При совершении международного вызова, возможно, потребуется добавить паузу в номер факса.
Поскольку сигналы передаются на большие расстояния по сложному каналу, вызов может не пройти без добавления паузы после кода страны или перед номером факса. При добавлении паузы перед выполнением повторного набора номера проходит достаточно времени.
1.
Загрузите факс.
«Размещение документов»
«Поддерживаемые типы документов»
2.
Нажмите кнопку [].
3.
Установите нужные параметры сканирования.
«Изменение настроек сканирования (факс)»
4.
Введите код выхода на международную линию с помощью цифровых клавиш.
Более подробную информацию о кодах выхода на международные линии можно получить в телефонной компании.
5.
Нажмите кнопку [] (Повторный вызов/Пауза), чтобы добавить паузу в нужное место.
Отображается буква <p>, обозначающая, что пауза добавлена.
Пауза по умолчанию — две секунды*. Инструкции по изменению см. в разделе «Время паузы».
Для добавления дополнительных пауз в последовательность набора снова нажмите [] (Повторный вызов/Пауза).

* | Длительность паузы по умолчанию изменяется в зависимости от страны, в которой используется аппарат.

6.
Используя цифровые клавиши, введите код страны, код города и номер факса или телефонный номер.
7.
Нажмите кнопку [] (Повторный вызов/Пауза), чтобы добавить паузу в конец номера факса или телефонного номера (если требуется).
В конце номера факса появится буква <P>.
Для добавленной в конец номера паузы будет установлено значение в 10 секунд.
8.
Нажмите кнопку [] (Черно-белая).
056S-065