» Устранение неполадок » Устранение неполадок » Неполадки сети » Неполадки проводной локальной сети » Проверка сетевого соединения (проводная локальная сеть) |

Проверка сетевого соединения (проводная локальная сеть)

Имеет ли компьютер доступ в Интернет?
| НЕТ | Подключите шнур питания к маршрутизатору и т. д., сетевые кабели и т. д. Если маршрутизатор и другие устройства выключены, включите их. Если не удается подключиться к Интернету даже после проверки Перезапустите каждое устройство. Подождите некоторое время и проверьте, установлено ли на компьютере подключение к Интернету.
| Описания процедуры перезапуска, метода подключения к сети и прочие сведения см. в руководстве с указаниями, поставляемом с каждым устройством, или обратитесь к производителю.
ДА |  |
Включено ли питание аппарата?
| НЕТ | ВКЛЮЧИТЕ аппарат. Если аппарат уже ВКЛЮЧЕН Выключите аппарат и подождите как минимум 10 секунд, прежде чем включить его снова.
ДА |  |
Используется ли для подключения аппарата к маршрутизатору или концентратору подходящий кабель локальной сети?
| НЕТ | Для подключения к локальной сети используйте кабель типа «витая пара» категории 5 или выше.
ДА |  |
При использовании маршрутизатора Подключен ли кабель локальной сети аппарата и компьютера к порту локальной сети маршрутизатора?
| НЕТ | Если кабель подключен к порту WAN маршрутизатора (или Интернет-порту), подключите его к порту локальной сети. В случае ненадежного подключения кабеля локальной сети подключите его правильно.
| Для получения инструкций по подключению см. руководство с указаниями для используемого маршрутизатора или обратитесь к его производителю.
ДА |  |
Указан ли метод подключения по проводной локальной сети в настройках подключения по проводной или беспроводной локальной сети аппарата?
| НЕТ | Выберите параметр <Проводная ЛВС> в разделе <Выбор проводной/беспроводной ЛВС> настроек сети. «Переключение подключения по беспроводной или проводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw)»

056S-0LY