» Настройки сети » Основные настройки сети » Подключение к беспроводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw) » Настройка аппарата с помощью функции WPS (режим PIN-кода) » Ввод PIN-кода на маршрутизаторе беспроводной локальной сети или точке доступа |

Ввод PIN-кода на маршрутизаторе беспроводной локальной сети или точке доступа
Сведения для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа можно задать с компьютера, подключенного к этим устройствам.
Содержимое данной главы приводится только в качестве примера. При настройке обязательно прочитайте руководство с указаниями для используемых маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа.
1.
Запустите веб-обозреватель на компьютере, подключенном к маршрутизатору беспроводной локальной сети или точке доступа.
2.
Введите в адресной строке «http://<IP-адрес маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа>/» и нажмите на клавиатуре клавишу [ENTER].
Если IP-адрес маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа не изменялся
См. руководство с указаниями для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа или обратитесь к производителю этих устройств.
Если IP-адрес маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа изменялся
Введите измененный IP-адрес.
3.
При отображении экрана аутентификации введите имя пользователя и пароль.
Если имя пользователя и пароль не изменялись
См. руководство с указаниями для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа или обратитесь к производителю этих устройств.
Если имя пользователя и пароль изменялись
Введите измененные имя пользователя и пароль.
Если аутентификация пройдена успешно, отображается экран параметров маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа.
4.
Введите PIN-код на экране параметров.
056S-0CX