» Настройки сети » Основные настройки сети » Подключение к проводной локальной сети |

Подключение к проводной локальной сети

Перед подключением к проводной локальной сети см. раздел «Внимание (Подключение к проводной локальной сети)».

ПРИМЕЧАНИЕ
Нельзя одновременно использовать проводную и беспроводную локальные сети По умолчанию на аппарате используется метод подключения «Проводная ЛВС». «Переключение подключения по беспроводной или проводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw)»

1.
Подключите аппарат к маршрутизатору или концентратору с помощью кабеля локальной сети.

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn | MF8080Cw/MF8040Cn

2.
Подождите, пока аппарат автоматически настроит IP-адрес (прибл. 2 минуты).
Если требуется задать IP-адрес вручную, см. приведенную ниже информацию.
«Настройка адреса IPv4»
«Настройка адреса IPv6»
056S-0CK