» Устранение неполадок » Устранение неполадок » Неполадки сети » Неполадки проводной локальной сети |

Неполадки проводной локальной сети
Прочитайте следующие разделы.
«Удаленный ИП не отображается.»
«Имя порта принтера не отображается в поле [Print to the following port(s)] (Выберите один или несколько портов для печати)»
«Аппарат автоматически подключается к неверному месту назначения по коммутируемой линии (при использовании маршрутизатора коммутированной линии)»
Удаленный ИП не отображается.
Проверьте подключение к сети.
«Проверка сетевого соединения (проводная локальная сеть)»

Проверьте, совпадает ли IP-адрес аппарата с адресом подсети IP-адреса компьютера. На аппарате параметры <DHCP> и <Авто IP> включены по умолчанию, поэтому он получает IP-адрес автоматически. Если адреса подсети аппарата и компьютера не совпадают, задайте одинаковые IP-адреса на каждом устройстве вручную. «Установка IP-адреса» Можно проверить IP-адрес аппарата: «Поверка настроек IP-адреса» Порядок распознавания общих сетевых адресов Если установлена маска подсети 255.255.255.0, это равнозначно замене крайнего правого значения IP-адреса, разделенного точкой, значением 0. Например: IP-адрес: 192.168.127.123 Маска подсети: 255.255.255.0 Адрес подсети в примере выше: 192.168.127.0
| Можно настроить соединение в обход маршрутизаторов. Используйте его с тем же сегментом (средой, которая не выходит за границы маршрутизатора).

Убедитесь, что параметр <Фильтр IPv4-адресов>, <Фильтр IPv6-адресов> или <Фильтр MAC-адресов> не указан для аппарата. Если он указан, измените параметр, чтобы IP-адрес и MAC-адрес компьютера были разрешены. «Ограничение отправки на определенные IP-адреса или приема с этих адресов» «Ограничение отправки на определенные MAC-адреса или приема с этих адресов»

Проверьте, установлено ли для настроек аппарата <Настройки SNMPv1> или <Настройки SNMPv3> значение <Выкл.>. Не все параметры аппарата можно указывать и просматривать с помощью служебного программного обеспечения, получающего информацию с помощью протокола SNMP. Установите для настроек <Настройки SNMPv1> или <Настройки SNMPv3> значение <Вкл.>.
| Можно установить значение <Вкл.> для параметров <Настройки SNMPv1> и <Настройки SNMPv3>.
| Если для <Настройки SNMPv1> установлено значение <Вкл.>, аппарат не распознается, если доступ к нему выполняется через служебное ПО, использующее имя сообщества, отличное от настроенного на аппарате. Если он не распознается, проверьте имя сообщества.
«Настройка SNMPv1»

Убедитесь, что для <Настройки выделенного порта> установлено значение <Вкл.>. «Настройка выделенного порта»

Имя порта принтера не отображается в поле [Print to the following port(s)] (Выберите один или несколько портов для печати)

Убедитесь, что на компьютере установлен подходящий драйвер принтера. При выборе подключения по проводной локальной сети вместо другого метода (соединение USB или соединение по беспроводной локальной сети) удалите драйвер MF. По завершении установки переустановите драйвер MF. См. Руководство по началу работы.

В папке принтеров проверьте, указан ли аппарат в качестве места вывода компьютера, выполняющего печать.

Аппарат автоматически подключается к неверному месту назначения по коммутируемой линии (при использовании маршрутизатора коммутированной линии)

Если рассылка не должна проходить маршрутизатор коммутированной линии, настройте его соответствующим образом. Если рассылка должна проходить маршрутизатор коммутированной линии, выполните проверку его параметров.

Если во внешней сети есть DNS-сервер, укажите IP-адрес адресата вместо имени хоста. Это утверждение также верно, если устройство, к которому необходимо подключить аппарат, и аппарат находятся в одной сети.

Если DNS-сервер и аппарат используются в одной сети и устройство, зарегистрированное на DNS-сервере, существует во внешней сети, выполните проверку параметров.

056S-0LX