» Настройки сети » Дополнительные настройки сети » Настройка сервера WINS |

Настройка сервера WINS
WINS (Windows Internet Name Service) — это служба, используемая для связи имени NetBIOS (имя компьютера или принтера в сети SMB) c IP-адресом. Для использования службы WINS требуется сервер WINS.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании параметров IP-адреса, указанных DHCP При получении IP-адреса сервера WINS с сервера DHCP IP-адрес, полученный с сервера DHCP, перезаписывается.
В среде IPv6 функция сканирования недоступна. Ее можно использовать в среде IPv4.

Настройка из удаленного ИП
1.
Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы.
«Запуск Удаленного ИП»
2.
Нажмите [Параметры/Регистрация].
3.
Нажмите [Настройки сети] -> [Настр. TCP/IP].
4.
Нажмите [Исправить] в разделе [Конфигурация WINS].
5.
Укажите параметры WINS.

[Разрешение WINS] | Установите флажок для использования WINS для разрешения имени.
[Адрес сервера WINS] | Введите IP-адрес сервера WINS.
[ИД области действия] | Идентификатор области действия обозначает диапазон IP-адресов, которые можно назначить устройствам и компьютерам. Его можно использовать вне зависимости от параметров разрешения WINS. Если идентификатор области действия не указан на компьютере в сетевом окружении, оставьте поле [ИД области действия] пустым.

| Для регистрации принтера на сервере WINS потребуется задать [Имя NetBios] и [Имя рабочей группы]. Для задания параметров [Имя NetBios] и [Имя рабочей группы] см. раздел «Настройка SMB (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)».

6.
Щелкните [OK].
056S-0FC