» Настройки сети » Основные настройки сети » Подключение к беспроводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw) » Внимание (обеспечение безопасности при использовании устройства беспроводной локальной сети) |

Внимание (обеспечение безопасности при использовании устройства беспроводной локальной сети)
Беспроводная локальная сеть — это сеть, обеспечивающая беспроводное подключение нескольких устройств с помощью радиосигнала и без использования кабелей. Как правило, подключение осуществляется с помощью релейного устройства, которое называется маршрутизатором беспроводной локальной сети или точкой доступа. Благодаря этому пользователи могут свободно перемещаться в зоне покрытия локальной сети, сохраняя подключение к сети.
С другой стороны, сигнал беспроводной сети передается всем пользователям, поэтому ненадлежащие меры по обеспечению безопасности могут привести к следующим нарушениям.
Перехват передаваемого содержимого
Третьи стороны могут намеренно перехватывать беспроводные сигналы, преследуя следующие неблаговидные цели:
кража личной информации, такой как идентификатор, пароль, кредитная карта и электронная переписка.
Несанкционированный доступ
Третьи стороны могут получать несанкционированный доступ к частной или внутренней сетям, преследуя следующие неблаговидные цели:
кража личной или конфиденциальной информации (удержание информации);
ведение переписки от имени определенного лица и распространение фальшивой информации (выдача себя за другое лицо);
фальсификация перехваченного содержимого сообщений (фальсификация);
уничтожение данных и сетевых систем путем распространения компьютерных вирусов (уничтожение).
Функции безопасности большинства карт беспроводной локальной сети или точек доступа позволяют противостоять этим проблемам безопасности. Включение этих функций позволяет свести к минимуму возможные угрозы безопасности.
Рекомендуется провести всесторонний анализ проблем, которые могут возникнуть в случае неправильной настройки используемого устройства беспроводной локальной сети, и выполнить надлежащую настройку функций безопасности по своему собственному усмотрению и под свою ответственность.
056S-0CS