» Печать » Печать документов с компьютера » Настройка параметров порта через подключение TCP/IP |

Настройка параметров порта через подключение TCP/IP
Настройте параметры порта на компьютере для печати на аппарате.

Настройте параметры порта на компьютере в следующих случаях: | Действия
Установка драйвера принтера с использованием функции [Add Printer] (Добавить принтер). | Обратите внимание, что другой IP-адрес назначается установленному драйверу принтера. Для использования IP-адреса аппарата настройте параметры порта на компьютере после установки.
Изменение IP-адреса аппарата. | Настройте параметры порта на компьютере для использования IP-адреса аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ
На компьютере открывается диалоговое окно Вид диалогового окна может немного изменяться в зависимости от версии операционной системы.

1.
Откройте папку принтера.
«Основные операции в среде Windows»
2.
Щелкните правой кнопкой мыши значок аппарата, затем выберите [Printer properties] (Свойства принтера) (или [Properties] (Свойства)).
3.
Щелкните вкладку [Ports] (Порты).
4.
Нажмите кнопку [Add Port] (Добавить порт).
5.
Выберите [Canon MFNP Port] в качестве значения параметра [Available port types] (Имеющиеся порты принтера) и нажмите [New Port] (Новый порт).
6.
Щелкните [Auto Detect] (Aвтоматическое определение).

Если выполнить автоопределение не удается
Введите IP-адрес или MAC-адрес аппарата вручную. IP-адрес аппарата можно проверить в разделе «Поверка настроек IP-адреса». MAC-адрес аппарата можно проверить в разделе «Проверка MAC-адреса».

7.
Выберите найденный принтер и щелкните [Next] (Далее).
8.
Щелкните [Add] (Добавить).
9.
Щелкните [Finish] (Готово).
10.
Щелкните [Close] (Закрыть).
11.
Щелкните [Apply] (Применить).
056S-08X