» Сканирование » Отправка сканированных документов по электронной почте (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) » Указание адресатов (электронная почта) |

Указание адресатов (электронная почта)
В этом разделе описан порядок указания адресатов электронной почты.
Для указания адресатов см. следующие разделы.
Указание адресатов путем ввода адреса электронной почты
Указание адресатов с помощью кодов кодированного набора
Указание адресатов с помощью групповых адресов
Указание адресатов с помощью адресной книги

Инструкции по отправке электронной почты см. в разделе «Основы сканирования (электронная почта)».

Указание адресатов путем ввода адреса электронной почты

(1) | Используйте цифровые клавиши для ввода адреса электронной почты адресата. «Ввод текста»
(2) | Выберите <Применить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Удаление введенного адресата

(1) | Нажмите кнопку [] (Стереть).
|  | Если указаны несколько адресатов, выберите удаляемого адресата клавишей [] или [] и нажмите [] (Стереть).
(2) | Выберите <Да> клавишей [] и нажмите [OK].
|  | Чтобы очистить все указанные параметры сканирования, нажмите клавишу [] (Сброс).

Указание адресатов с помощью адресной книги
Для выбора адресата в адресной книге потребуется заранее зарегистрировать адресатов в ней.
«Регистрация адресатов в адресной книге»

(1) | Нажмите кнопку [] (Адресная книга).
(2) | С помощью клавиш [] или [] выполните поиск адресата.
|  | Выберите <>, чтобы отобразить адресатов электронной почты.
|  | Выберите пункт <ЧсИФ> для отображения адресатов, зарегистрированных в списке «Часто используемые функции».
|  | Выберите пункт <Все> для отображения всех адресатов.
|  | Выберите < > для добавления или редактирования адресатов.
| «Регистрация адресатов в адресной книге»
(3) | Выберите адресата клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Указание адресатов с помощью кодов кодированного набора
Нажмите клавишу [] (Кодированный набор) и введите трехзначный регистрационный код (от 001 до 181) с помощью цифровых клавиш.
Для выбора адресата с помощью кодов кодированного набора потребуется предварительно зарегистрировать адресатов под этими кодами.
«Регистрация и редактирование кодов кодированного набора»
Удаление введенного адресата

(1) | Нажмите кнопку [] (Стереть).
|  | Если указаны несколько адресатов, выберите удаляемого адресата клавишей [] или [] и нажмите [] (Стереть).
(2) | Выберите <Да> клавишей [] и нажмите [OK].
|  | Чтобы очистить все указанные параметры сканирования, нажмите клавишу [] (Сброс).

Указание адресатов с помощью групповых адресов
Если групповые адреса зарегистрированы в адресной книге
Для выбора группового адреса в адресной книге потребуется сначала зарегистрировать групповые адреса.
«Регистрация и редактирование адресатов для группового набора»

(1) | Нажмите кнопку [] (Адресная книга).
(2) | С помощью клавиш [] или [] выполните поиск адресата.
| Выберите пункт <> для отображения групповых адресатов.
| Выберите пункт <Все> для отображения всех адресатов.
| Выберите <> для добавления или редактирования адресатов.
| «Регистрация адресатов в адресной книге (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn/MF8080Cw)»
(3) | Выберите адресата клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Если групповые адреса зарегистрированы для кодов кодированного набора
Нажмите клавишу [] (Кодированный набор) и введите трехзначный регистрационный код (от 001 до 181) с помощью цифровых клавиш.
Для выбора группового адреса с помощью кодов кодированного набора потребуется предварительно зарегистрировать групповые адреса под этими кодами.
«Регистрация и редактирование адресатов для группового набора»
Удаление введенного адресата

(1) | Нажмите кнопку [] (Стереть).
|  | Если указаны несколько адресатов, выберите удаляемого адресата клавишей [] или [] и нажмите [] (Стереть).
(2) | Выберите <Да> клавишей [] и нажмите [OK].
|  | Чтобы очистить все указанные параметры сканирования, нажмите клавишу [] (Сброс).

056S-0C0