» Основные операции » Настройка параметров дисплея » Установка экрана по умолчанию |

Установка экрана по умолчанию
Укажите экран, который будет отображаться после выполнения автосброса или при включении аппарата.

ВАЖНО
Экран, отображаемый после выполнения автосброса Отображаемый экран изменяется в зависимости от указанных настроек <Экран после автосброса>. Он имеет более высокий приоритет, чем указанный здесь экран по умолчанию. <Экран по умолчанию>: отображается указанный здесь экран. <Выбранный экран>: экран, который отображается после выполнения автосброса. «Указание экрана, отображаемого после выполнения автосброса»

1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Настройки отображения> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Выбор экрана по умолчанию> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите экран клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Копирование> | Перейдите на экран режима копирования.
<Факс>* | Отображение экрана режима факса.
<Сканирование> | Отобразите экран режима сканирования.
<Прямая печать из устр-ва USB> | Отображение экрана режима прямой печати USB.

| Доступен только в модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw.

6.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-02A