» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Полезные функции » Интерактивный автоответчик для тонального набора » Внимание (Интерактивный автоответчик для тонального набора) |

Внимание (Интерактивный автоответчик для тонального набора)

ПРИМЕЧАНИЕ
Телефонный вызов К аппарату должны быть подключены внешний телефонный аппарат или дополнительная телефонная трубка.
Перед вводом номера проверьте наличие гудка. Если номер набран перед проверкой наличия гудка, соединение может не произойти или номер может быть набран неправильно.

056S-064