» Настройки сети » Настройка отправки аппаратом отсканированных документов (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) » Активация Инструмента настройки функций отправки |

Активация Инструмента настройки функций отправки
Подготовьте к использованию Инструмент настройки функций отправки.
В этом разделе описана процедура активации Инструмента настройки функций отправки.
Можно воспользоваться одним из следующих методов активации.
Активация с Компакт-диск «User Software CD» (Пользовательское программное обеспечение)
Активация в веб-обозревателе

ВАЖНО
Перед использованием Инструмента настройки функций отправки Проверьте IP-адрес аппарата. «Поверка настроек IP-адреса» Чтобы узнать IP-адрес аппарата, обратитесь к администратору сети.

Требования к системе
Инструмент настройки функции отправки поддерживает следующие системные среды.
Операционная система
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows Server 2003
Windows Server 2008

ПРИМЕЧАНИЕ
Если используется Windows 2000 Необходимо установить пакет обновления 4 или более поздней версии.

Веб-обозреватель
Microsoft Internet Explorer 7.0 или следующих версий
Дисплей
Монитор SVGA с поддержкой не менее 256 цветов
Разрешение экрана не менее 800 x 600 пикселей
Активация с Компакт-диск «User Software CD» (Пользовательское программное обеспечение)
Активируйте Инструмент настройки функций отправки с использованием компакт-диска Компакт-диск «User Software CD» (Пользовательское программное обеспечение).
1.
Вставьте компакт-диск Компакт-диск «User Software CD» (Пользовательское программное обеспечение) в дисковод на компьютере.
2.
Щелкните [Инструмент настройки функции отправки].
3.
Щелкните [Далее].
Отобразится следующий экран. Щелкните [Да].
4.
Выберите аппарат в списке устройств и нажмите [Далее].
Если аппарат не отображается в списке устройств

(1) | Нажмите [Повторный поиск] или [Поиск по IP-адресу]. Если нажата кнопка [Повторный поиск], перейдите к шагу (3).
(2) | Введите IP-адрес аппарата и нажмите кнопку [OK].
(3) | Проверьте, что аппарат отображается в списке устройств, и нажмите [Далее].

5.
Проверьте параметры и нажмите [OK].
Активация в веб-обозревателе
1.
Запустите веб-обозреватель.
2.
Введите «http://<IP-адрес аппарата>/sendsupport_login.html» в адресную строку и нажмите клавишу [ENTER] на клавиатуре.
Пример: http://192.168.0.215/sendsupport_login.html
056S-0EL