» Безопасность » Ограничение сетевых соединений » Мониторинг устройств и управление ими с помощью протокола SNMP (параметр SNMP) » Получение сведений об управлении принтером из хост-системы |

Получение сведений об управлении принтером из хост-системы
С помощью SNMP можно периодически получать сведения об управлении принтером, например о приложении печати, порте и т. д., с подключенных к сети хост-компьютеров.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки сети> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Настройки SNMP> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Сведения об управлении принтером с хоста> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите <Вкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Выкл.> | Сведения об управлении принтером автоматически не получаются с хост-компьютера.
<Вкл.> | Сведения об управлении принтером автоматически получаются с хост-компьютера.

6.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
7.
Перезапустите аппарат.
Параметры вступают в силу после перезапуска аппарата.
056S-0J3