» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Полезные функции » Уведомление получателя о входящем факсе по телефону (отправка в ручном режиме) |

Уведомление получателя о входящем факсе по телефону (отправка в ручном режиме)

Предварительно прочитайте раздел «Внимание (отправка в ручном режиме)».

Факсимильные сообщения следует отправлять в ручном режиме в следующих случаях:
для уведомления получателя о входящем факсимильном сообщении по телефону;
принимающий факсимильный аппарат не поддерживает автоматический прием факсов.
1.
Подключите внешний телефон или дополнительную телефонную трубку к аппарату.
Более подробные сведения см. следующий раздел.
См. Руководство по началу работы.
2.
Поместите факсимильные документы в податчик.
«Размещение документов»
«Поддерживаемые типы документов»
3.
Нажмите кнопку [].
4.
Укажите параметры сканирования.
Режим <2-сторон. Оригинал> недоступен в модели (только MF8380Cdw/MF8360Cdn).
«Изменение настроек сканирования (факс)»
5.
Проверьте наличие гудка в трубке внешнего телефона или дополнительной трубке.
Проверьте, слышен ли гудок.
6.
Наберите номер получателя.
7.
Поговорите с получателем, используя телефонную трубку.
Когда прозвучит звуковой сигнал
Перейдите к шагу 9.
8.
Попросите получателя настроить его факсимильный аппарат для приема факсимильных сообщений.
9.
Когда услышите звуковой сигнал, нажмите кнопку [] (Черно-белая) и повесьте трубку.
По завершении сканирования аппарат готов к отправке факсимильных сообщений.
056S-061