» Список меню настройки » Содержимое параметров меню » Настройка/Обслуживание |

Настройка/Обслуживание

ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения о настройках меню приводятся в следующей таблице Настройки по умолчанию выделены жирным шрифтом. Настройки или значения, отмеченные знаком «*6» могут не отображаться. Их доступность зависит от используемых дополнительных аксессуаров.

Автоматическая настройка градации
Можно настроить градацию, плотность и цвет напечатанных или скопированных документов.

Полная настройка Быстрая настройка Настройка изображения для копирования

«Коррекция градации»
Параметры автоматической настройки

Настройки | Описания
Регулярная авт.настройка изображения | Можно указать время выполнения калибровки.
Выкл., Вкл.
«Выполнение калибровки при запуске аппарата (Параметры автоматической настройки)»
Коррекция несовпадения цветов при Вкл. | Укажите, следует ли выполнять коррекцию несовпадения цветов сразу же после включения аппарата.
Выкл., Вкл.
«Выполнение калибровки при запуске аппарата (Параметры автоматической настройки)»

Коррекция несовпадения цветов при печати
Исправление любого случая несовпадения цветов при печати вручную.
«Коррекция несовпадения цветов при печати»
Обработка черного текста для цвета
Можно настроить значение, определяющее вывод черного текста в цветных документах в качестве черного или цветного.

Устройство подачи: -3 – 0 – +3 Стекло для документов: -3 – 0 – +3

«Настройка черного текста в цветных документах (Настройка обработки черного текста в цветных документах)»
Особая обработка

Настройки | Описания
Особая обработка бумаги | При использовании следующих типов бумаги результаты печати можно улучшить путем изменения режима фиксации тонера. Обратная сторона отпечатанной бумаги Грубая бумага Конверт «Повышение качества результатов печати для определенного типа бумаги (Особая обработка бумаги)»
Настройки 2-сторонней печати вручную | Укажите эти параметры, если при печати на обратной стороне отпечатанной бумаги отпечаток получается светлым.
Универсальный лоток: Выкл., Вкл. Кассета 1: Выкл., Вкл. Кассета 2*6: Выкл., Вкл.
«Улучшение фиксации тонера для 2-сторонней печати (Настройки 2-сторонней печати вручную)»
Настр. грубой бумаги | Укажите эти параметры, если при печати на шероховатой бумаге отпечатки изображений, полученных путем наложения тонера двух или более цветов, выглядят особенно светлыми.
Универсальный лоток: Выкл., Вкл. Кассета 1: Выкл., Вкл. Кассета 2*6: Выкл., Вкл.
«Улучшение фиксации тонера для шероховатой бумаги (Настройки грубой бумаги)»
Предотвр.зацепл.конв. | Укажите этот параметр, если клапан конверта прилипает к конверту из-за типа используемых конвертов или среды эксплуатации.
Выкл., Вкл.
«Предотвращение прилипания клапана конверта к конверту (Предотвр.зацепл.конв.)»
Переключение конверта | Укажите для этого параметра значение <Конверт 2>, если при печати на конвертах отпечатки получаются светлыми или конверты не подаются плавно.
Конверт 1, Конверт 2
«Улучшение фиксации тонера для конвертов (Переключение конверта)»
Специальный режим P | Укажите этот параметр, если отпечатанная бумага скручивается.
Выкл., Вкл.
«Уменьшение скручивания бумаги (Специальный режим P)»

Чистка устр-ва фиксации
Если на отпечатанной бумаге появляются черные полосы, очистите устройство фиксации при замене картриджей с тонером.
«Очистка устройства фиксации»
Чистка ITB
В случае прилипания грязи к ремню переноса и последующего ухудшения качества печати очистите ремень переноса.
«Очистка ITB»
Чистка податчика
Если в документах появляются черные полосы или они загрязняются из-за карандашного грифеля валика, очистите податчик.
«Автоматическая очистка податчика»
056S-0KF