» Список меню настройки » Содержимое параметров меню » Настройки факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) |

Настройки факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw)

ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения о настройках меню приводятся в следующей таблице Настройки по умолчанию выделены жирным шрифтом. Параметры, помеченные как «*4», нельзя импортировать или экспортировать с использованием Удаленного ИП. Настройки или значения с пометкой «*5» могут быть недоступны в зависимости от страны, в которой используется аппарат. Для настроек или значений с пометкой «*7» значение по умолчанию изменяется в зависимости от страны, в которой используется аппарат. Параметры или значения с отметкой «*8» появляются только в модели MF8380Cdw/MF8360Cdn.

Основные настройки

Настройки | Описания
Зарегистрир. телефон. номер устройства | Можно зарегистрировать номер факса аппарата. См. Руководство по началу работы. «Зарегистрир. телефон. номер устройства»
Выбрать тип линии*5 | Выбор типа линии.
Импульсный, Тональный
«Выбрать тип линии»
Сигнал снятой трубки | Можно указать, следует ли воспроизводить сигнал предупреждения, если трубка внешнего телефона или дополнительная трубка не положена на рычаг.
Выкл. Вкл.: Громк. сигнала разъед.: от 1 до 3
«Сигнал снятой трубки»

Настр. ф-ии передачи

Настройки | Описания
Измен. настр.по умолч. | Можно зарегистрировать настройки сканирования документов. «Изменение настроек факса по умолчанию»
Зарег. имя устройства (Факс) | Зарегистрируйте ваше имя или название компании (имя отправителя). См. Руководство по началу работы. «Зарег. имя устройства (Факс)»
Пер. в режиме ECM | Можно указать, следует ли использовать функцию ECM.
Выкл., Вкл.
«Передача в режиме ECM»
Время паузы | Можно указать продолжительности паузы в секундах.
1 – 2 – 15*7 (секунд)
«Время паузы»
Автоповтор набора | Можно указать, следует ли повторно набирать номер в случае неудачной отправки факсимильных документов.
Выкл., Вкл.*7
«Автоповтор набора»
Кол-во повт. наборов | Можно указать число попыток повторного набора.
1 – 2 – 10*7 (раз)
«Автоповтор набора»
Интерв.между повт.наб. | Можно указать интервал между повторными наборами.
от 2 до 99*7 (минут)
«Автоповтор набора»
Повт. набор при ошибке | Можно указать, следует ли набирать номер повторно в случае возникновения ошибки отправки.
Выкл., Вкл.
«Автоповтор набора»
ИД отправителя | Можно указать, следует ли добавлять информацию об отправителе в отправляемые документы.
Выкл., Вкл.
«ИД отправителя»
Расположение печати | Выбор места печати идентификатора отправителя.
На изображении, Над изображением
«ИД отправителя»
Отм. N. как: ТЕЛ/ФКС | Выбор текста, добавляемого перед номером.
ФАКС, ТЕЛЕФОН
«ИД отправителя»
Проверить гудок перед отправкой | Можно указать, следует ли набирать номер после проверки гудка при отправке факсимильных документов.
Выкл., Вкл.*7
«Проверить гудок перед отправкой»

Настройки ф-ии приема

Настройки | Описания
Прием в режиме ECM | Можно указать, следует ли использовать функцию ECM.
Выкл., Вкл.
«Прием в режиме ECM»
Входящий звонок | Укажите, должен ли внешний телефон или дополнительная телефонная трубка звонить во время входящего вызова, если для настройки <Режим приема> установлено значение <Авто> или <Авт. переключение Факс/Тел>.
Выкл. Вкл.: Кол-во звонков: 1 – 2 – 99*7 (раз)
«Входящий звонок»
Удаленный прием | Можно указать, следует ли использовать функцию «удаленного приема», позволяющую принимать факсимильные документы путем набора идентификатора даже во время телефонного вызова.
Выкл. Вкл.*7: ИД удаленного приема: 00 – 25 – 99
«Удаленный прием»
Авт.перекл.реж.приема | Задайте длительность звонка при входящем вызове перед автоматическим включением режима факса. Это параметр можно включить, когда для параметра <Режим приема> установлено значение <Вручную>.
Выкл. Вкл.: Время входящего звонка: 1 – 15 – 99 (секунд)
«Авт.перекл.реж.приема»

Парам. печ. при приеме

Настройки | Описания
2-сторонняя печать*8 | Включите этот параметр для печати на обеих сторонах листа. Благодаря этому можно экономить расход бумаги.
Выкл., Вкл.
«2-сторонняя печать (только MF8380Cdw/MF8360Cdn)»
Уменьш.формата при ПР. | Можно уменьшить размер принятых документов и напечатать их.
Выкл. Вкл.: Масштаб уменьшения: Авто, 97, 95, 90, 75 (%) Способ уменьшения: Вертикальное/Горизонтальное, Только вертикальное
«Уменьшение формата при приеме»
Ниж.колонт.на пр.стр. | Можно указать, следует ли печатать такие сведения, как дата приема, при печати принятых документов.
Выкл., Вкл.
«Ниж.колонтит.на прин.стр.»
Продолжать печать, когда тонера мало | Укажите, следует ли продолжать печать принятых документов при низком уровне тонера.
Выкл., Вкл.
«Продолжать печать, когда тонера мало»

Справочник по настройке факса*4
Укажите начальные параметры факса и подсоедините телефонный кабель.
См. Руководство по началу работы.
056S-0K9