» Устранение неполадок » Устранение неполадок » Различные проблемы |

Различные проблемы
См. следующие разделы.
Из области вывода аппарата идет пар.
На задней стороне панели управления и в области вывода собираются капли воды.
Аппарат издает щелкающий звук. (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw)
Указанные настройки не активированы и не сохранены.
Из области вывода аппарата идет пар.

Используйте только сухую бумагу. При использовании влажной бумаги вследствие нагрева устройства фиксации испаряется влага (чаще всего это происходит в помещениях с низкой температурой). Это не является неполадкой, однако возникновение таких проблем можно предотвратить, используя пачку новой нераспечатанной бумаги. При появлении запаха гари, немедленно выключите аппарат, отсоедините штепсель шнура питания от розетки сети переменного тока, затем обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon или в справочную службу Canon. Продолжение эксплуатации может привести к пожару или поражению электрическим током.

На задней стороне панели управления и в области вывода собираются капли воды.

Используйте только сухую бумагу. При использовании влажной бумаги вследствие нагрева устройства фиксации испаряется влага (чаще всего это происходит в помещениях с низкой температурой). Это не является неполадкой, однако возникновение таких проблем можно предотвратить, используя пачку новой нераспечатанной бумаги. При появлении запаха гари, немедленно выключите аппарат, отсоедините штепсель шнура питания от розетки сети переменного тока, затем обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon или в справочную службу Canon. Продолжение эксплуатации может привести к пожару или поражению электрическим током.

Аппарат издает щелкающий звук. (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw)

Проверьте правильность подключения телефонного кабеля. Убедитесь, что телефонный кабель по ошибке не подключен к порту внешнего устройства и кабель устройства не подключен к телефонной линии. См. Руководство по началу работы.

Указанные настройки не активированы и не сохранены.

Если выключить аппарат сразу после изменения настроек с помощью панели управления или Удаленного ИП, изменения могут быть не сохранены на аппарате. Подождите около пяти секунд после изменения настроек перед выключением аппарата.

056S-0R3