» Основные операции » Компоненты и их функции » Кассета для бумаги |

Кассета для бумаги
MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn
MF8080Cw/MF8040Cn

(1) | Блокирующий рычаг Удерживайте этот рычаг, чтобы передвинуть направляющие для бумаги.
(2) | Направляющие для бумаги Настройте положение направляющих для бумаги в соответствии с бумагой.
(3) | Блокирующий рычаг (изменение размера кассеты) Если длина загруженной бумаги превышает формат A4, выдвиньте кассету для бумаги, удерживая этот рычаг. Когда вставлена удлиненная кассета для бумаги, лицевая сторона кассеты для бумаги не находится на одном уровне с передней панелью аппарата, как показано на рисунке. Однако можно использовать аппарат в таком виде.

056S-00L