» Обслуживание » Настройка » Выполнение калибровки при запуске аппарата (Параметры автоматической настройки) |

Выполнение калибровки при запуске аппарата (Параметры автоматической настройки)
При включении питания аппарата калибровка выполняется в зависимости от состояния аппарата. В этом случае можно указать время выполнения калибровки.
Укажите, следует ли выполнять коррекцию несовпадения цветов при печати сразу же после включения аппарата.
Выполнение калибровки занимает около 60 секунд для модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn и около 100 секунд для модели MF8080Cw/MF8040Cn.
Коррекция несовпадения цветов при печати занимает около 60 секунд для модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn и около 95 секунд для модели MF8080Cw/MF8040Cn.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
С помощью клавиш [] и [] выберите пункт <Настройка/Обслуживание>, затем нажмите [OK].
3.
Выберите Параметры автоматической настройки с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
4.
Выберите параметр <Регулярная авт.настройка изображения> или <Коррекция несовпадения цветов при Вкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите параметр <Выкл.> или <Вкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
<Регулярная авт.настройка изображения>

<Выкл.> | Выполнение калибровки после включения питания и печати одного задания.
<Вкл.> | Выполнение калибровки сразу же после включения питания. После выполнения калибровки аппарат готов к печати.

<Коррекция несовпадения цветов при Вкл.>

<Выкл.> | Коррекция несовпадения цветов при печати не выполняется. При выполнении коррекции несовпадения цветов при печати вручную см. раздел «Коррекция несовпадения цветов при печати».
<Вкл.> | Коррекция несовпадения цветов при печати выполняется сразу же после включения аппарата.

6.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-0S8