» Настройки сети » Настройка компьютера для выполнения печати и отправки факсов (только в ОС Windows) » Настройка параметров принтера на компьютере |

Настройка параметров принтера на компьютере

Перед изменение настроек компьютера см. раздел «Внимание (Настройка параметров принтера на компьютере)».

Подключение к сети TCP/IP
На всех компьютерах, подключенных к аппарату, должно быть установлено ПО клиента TCP/IP, необходимое для подключения к сети TCP/IP. Дополнительные сведения см. в руководстве операционной системы.
Установка драйвера принтера и подключение аппарата
Необходимо установить драйвер принтера на компьютере и подключить компьютер к аппарату. Метод подключения изменяется в зависимости от выбранного протокола. Ознакомьтесь со следующей информацией для выбора протокола и настройки параметров принтера на компьютере.

LPD | Протокол, который обычно используется в сети TCP/IP.
RAW | Протокол, используемый в ОС Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008. С его помощью печать выполняется с большей скоростью, чем при использовании LPD.

1.
Откройте папку принтера.
«Основные операции в среде Windows»
2.
Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера, чтобы указать его настройки, и выберите [Printer properties] (Свойства принтера) (или [Properties] (Свойства)).
3.
Щелкните вкладку [Ports] (Порты).
4.
Нажмите[Configure Port] (Настроить порт).
5.
Укажите настройки для протокола LPR или RAW.

(1) | Выберите [LPR] или [RAW] в списке [Protocol Type] (Тип протокола).
(2) | Измените значение [Port Number] (Номер порта) для использования другого порта.
(3) | Щелкните [OK].

6.
Щелкните [Close] (Закрыть).
056S-0EH