» Устранение неполадок » Устранение неполадок » Неполадки факсимильной связи (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Неполадки при отправке » Не удается отправить факс |

Не удается отправить факс

Выбран ли правильный тип линии?
| НЕТ | Убедитесь, что выбран правильный тип линии. «Выбрать тип линии»
ДА |  |
Находится ли аппарат в режиме факса?
| НЕТ | Нажмите [] для переключения в режим факса.
ДА |  |
Правильно ли загружен документ?
| НЕТ | Правильно расположите документ. «Размещение документов»
ДА |  |
Правильно ли зарегистрирован адресат в списке «Часто используемые функции» или для кода кодированного набора?
| НЕТ | Убедитесь, что номер зарегистрирован правильно. «Регистрация и редактирование адресатов в списке «Часто используемые функции»» «Регистрация и редактирование кодов кодированного набора»
ДА |  |
Правилен ли набираемый номер?
| НЕТ | Убедитесь в правильности номера. «Указание адресатов»
ДА |  |
Оправляются ли из памяти другие документы?
| ДА | Дождитесь завершения передачи.
НЕТ |  |
Не мигает ли индикатор обработки/данных?
| ДА | Внешний телефон или дополнительная телефонная трубка заняты. Подождите, пока внешний телефон или дополнительная телефонная трубка будут свободны.
НЕТ |  |
Не произошла ли ошибка во время передачи?
| ДА | Напечатайте отчет об управлении передачей для проверки на наличие ошибок. «Управление связью»
НЕТ |  |
Вы проверили наличие проблем с принимающим факсимильным аппаратом?
| НЕТ | Убедитесь, что принимающий факсимильный аппарат совместим с используемым аппаратом (например, проверьте, является ли он аппаратом G3). Убедитесь, что в лоток для бумаги принимающего факсимильного аппарата загружено достаточное количество бумаги. Убедитесь, что принимающий факсимильный аппарат не занят. (Если линия занята, сообщение <Занято/Нет сигнала> показано в отчете об ошибках передачи.)
ДА |  |
Вы отправляете международный факс?
| ДА | Добавьте в номер паузу и отправьте факс еще раз. «Отправка факса за границу (добавление пауз)» Измените начальную скорость отправки. «Начальная скорость передачи»

056S-0L9