» Устранение неполадок » Устранение замятия бумаги » Замятия бумаги в задней крышке или устройстве двусторонней печати (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) |

Замятия бумаги в задней крышке или устройстве двусторонней печати (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)
Следуя процедуре, отображенной на дисплее, выполните следующие действия для извлечения застрявшей бумаги.
1.
Нажмите кнопку [].
2.
Откройте заднюю панель.
3.
Откройте направляющую вывода бумаги, удерживая зеленый выступ (A).
4.
Осторожно вытяните бумагу.
Убедитесь в отсутствии застрявшей бумаги внутри направляющей вывода бумаги и закройте направляющую.
5.
Осторожно вытяните бумагу.
6.
Держась за зеленые выступы (A) с обеих сторон, закройте устройство двусторонней печати.
Закройте направляющую до щелчка.
7.
Осторожно вытяните бумагу.
8.
Закройте заднюю панель.
Аппарат готов к печати.
056S-0KW