» Факс » Использование факсимильной связи с помощью компьютера (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Основные сведения о факсимильной связи (факсимильная связь с помощью компьютера) » Настройка конфигурации факса (факсимильная связь с помощью компьютера) |

Настройка конфигурации факса (факсимильная связь с помощью компьютера)
Для использования функции факсимильной связи через компьютер настройте параметры драйвера факса, выполнив описанную ниже процедуру.

ПРИМЕЧАНИЕ
В ОС Windows 2000/XP/Server 2003 для настройки параметров факса требуются полные права доступа. Полными правами доступа обладают пользователи, зарегистрированные в качестве администраторов или опытных пользователей в параметрах системы Windows. При выполнении этой процедуры в среде с общим принтером на сервере печати необходимо установить службу Canon Driver Information Assist Service. Чтобы установить службу [Canon Driver Information Assist Service], выберите вариант [Custom Installation] (Выборочная установка) при установке драйвера. Изображение на экране может отличаться в зависимости от операционной системы и версии драйвера факса.

1.
Нажмите [] (Пуск) -> [Device and Printers] (Устройства и принтеры).

ПРИМЕЧАНИЕ
В ОС Windows Vista выберите [] (Пуск) -> [Control Panel] (Панель управления) -> [Printer] (Принтеры). В ОС Windows XP Professional/Server 2003 выберите [Start] (Пуск) -> [Printers and Faxes] (Принтеры и факсы). В ОС Windows XP Home Edition выберите [Start] (Пуск) -> [Control Panel] (Панель управления) -> [Printers and Other Hardware] (Принтеры и другое оборудование) -> [Printers and Faxes] (Принтеры и факсы). В ОС Windows 2000 щелкните [Start] (Пуск) -> [Settings] (Настройки) -> [Printers] (Принтеры). В ОС Windows Server 2008 в меню [Start] (Пуск) щелкните [Control Panel] (Панель управления) -> [Printers] (Принтеры).

2.
Щелкните правой кнопкой мыши факс, чтобы указать его настройки, и выберите [Printer properties] (Свойства принтера) (или [Properties] (Свойства)).
3.
Выберите [Device Settings] (Параметры устройства) -> [Get Device Status] (Опрос состояния устройства).
Параметры драйвера настраиваются в соответствии с данными, полученными с аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы открыть общий доступ к факсу, установите службу Canon Driver Information Assist Service на сервере печати для использования функции [Get Device Status] (Опрос состояния устройства). Чтобы установить службу [Canon Driver Information Assist Service], выберите вариант [Custom Installation] (Выборочная установка) при установке драйвера. Если факс подключен к компьютеру через порт USB или WSD (Web Services on Devices), функция [Get Device Status] (Опрос состояния устройства) недоступна. Потребуется настроить параметры вручную.

4.
Подтвердите параметры -> нажмите [OK].
056S-08L