» Настройки сети » Основные настройки сети » Подключение к беспроводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw) » Настройка путем ввода SSID вручную » Внимание (Подключение к беспроводной локальной сети) |

Внимание (Подключение к беспроводной локальной сети)

ВАЖНО
Безопасность Если аппарат находится в незащищенной сети, личная информация может стать доступной третьим лицам. Принимайте меры по защите личных данных. Аппарат поддерживает следующие функции безопасности. Для получения сведений о системе безопасности маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа см. руководство или обратитесь к производителям устройств. WEP 128(104)/64(40) бит WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP) WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) Беспроводная локальная сеть аппарата не поддерживает аутентификацию IEEE802.1X. Интенсивность сигнала Поскольку беспроводная локальная сеть работает на основе радиоволн, возможно обнаружение находящихся поблизости беспроводных маршрутизаторов и/или точек доступа. При наличии нескольких маршрутизаторов беспроводной локальной сети и/или точек доступа, имена точек доступа (SSID) и/или сведения безопасности которых совпадают с введенными, установите подключение к маршрутизаторам беспроводной локальной сети и/или точкам доступа с самым сильным радиосигналом (RSSI).

ПРИМЕЧАНИЕ
Сетевые задачи/настройки Для использования аппарата в офисе проконсультируйтесь с администратором сети. IP-адрес Подключение сохраняется даже после изменения IP-адреса продукта, если аппарат и компьютер находятся в одной подсети. Использование функции сканирования при подключении IPv6 может быть невозможно. Устройство, необходимое для подключения к беспроводной локальной сети В комплект поставки аппарата не входят кабель локальной сети или точки доступа. При необходимости подготовьте кабели или концентратор. Для использования аппарата в среде беспроводной локальной сети потребуются маршрутизаторы локальной сети и/или точки доступа 2,4 ГГц, совместимые со стандартом IEEE802.11 (b/g или n). Для получения подробных сведений см. руководство с указаниями для этих устройств или обратитесь к производителю. Если аппарат подключен к коммутирующему концентратору Аппарат может не подключаться к сети, даже если сетевые настройки указаны правильно. В этом случае увеличьте значение времени запуска. «Указание задержки перед установкой подключения к сети»

056S-0E2