» Основные операции » Загрузка бумаги » В универсальный лоток (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) |

В универсальный лоток (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)

Перед загрузкой бумаги в универсальный лоток см. раздел «Внимание (Загрузка бумаги)».

Используйте универсальный лоток, если требуется создать копию или напечатать документ бумаге, отличной от бумаги, загруженной в кассету.
1.
Откройте универсальный лоток.
Чтобы открыть универсальный лоток, держитесь за ручку в центре лотка.

ВАЖНО
Вставьте кассету для бумаги. Если кассета для бумаги не вставлена, печать из универсального лотка невозможна.

2.
Извлеките вспомогательный лоток.
3.
При загрузке длинной бумаги откройте удлинитель лотка.
4.
Раздвиньте направляющие для бумаги на ширину, несколько превышающую ширину используемой бумаги.
5.
Аккуратно вставьте бумагу до упора в универсальный лоток стороной для печати вверх.
Загрузите бумагу под ограничительные направляющие для бумаги (A).
Убедитесь, что высота стопки бумаги не превышает метки максимальной загрузки (B).
Загрузите бумагу с книжной ориентацией.
«Ресурс загрузки бумаги»
«Ориентация загружаемой бумаги»
<Меры предосторожности при загрузке бумаги малого формата>
Если края бумаги скручены, выровняйте их и загрузите бумагу. Если не выровнять края бумаги, напечатанный документ может быть искривлен или напечатанные изображения могут быть перекошены.
Загрузка конвертов

(1) | Закройте клапан конверта.
(2) | Положите пачку конвертов на ровную поверхность. Разгладьте их, чтобы вышел оставшийся воздух и края были ровными.
(3) | Распрямите углы и загибы конвертов, как показано на рисунке.
(4) | Выровняйте края конвертов на плоской поверхности.
(5) | Аккуратно вставьте бумагу в универсальный лоток стороной для печати вверх.

6.
Выровняйте направляющие для бумаги точно по краям бумаги.

ВАЖНО
Обязательно выровняйте направляющие для бумаги точно по краям бумаги. Если направляющие находятся слишком далеко или слишком близко относительно ширины бумаги, это может привести к нарушению подачи или замятию бумаги.

7.
Укажите формат и тип загруженной бумаги.
«Установка формата и типа бумаги»
056S-01K