» Настройки сети » Основные настройки сети » Установка IP-адреса » Настройка адреса IPv6 |

Настройка адреса IPv6

Перед настройкой IP-адреса см. раздел «Внимание (Настройка адреса IPv6)».

Параметры IPv6 следует указывать с помощью Удаленного ИП после указания параметров IPv4.
1.
Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы.
«Запуск Удаленного ИП»
2.
Нажмите [Параметры/Регистрация].
3.
Нажмите [Настройки сети] -> [Настр. TCP/IP].
4.
Нажмите [Исправить] в меню [Настройки IPv6].
5.
Установите флажок [IPv6].
6.
Укажите адрес без учета состояния.
Если адрес без учета состояния не используется, снимите флажок [Адрес без учета сост.].
7.
Выполните описанные ниже действия для установки адреса вручную.
Чтобы не использовать адрес, устанавливаемый вручную, перейдите к шагу 8.

(1) | Установите флажок [Адрес, вводимый вручную].
(2) | Введите значение для настройки [IP-адрес].
(3) | Введите значение для настройки [Длина префикса].
(4) | При необходимости введите значение [Адрес маршрутизатора по умолчанию].

8.
Установите DHCPv6.
Для использования адреса DHCPv6 с учетом состояния установите флажок [Использовать DHCPv6].
9.
Щелкните [OK].
10.
Перезапустите аппарат.
Выключите аппарат и подождите как минимум 10 секунд, прежде чем включить его снова.
056S-0E6